===================================================

PKG51

===================================================

NEVEGACION:

Se simplifico la navegación de las marcas CHRYSLER, GM y OPEL

De dos iconos por marca se cambió a solo uno.

===================================================

CHRYSLER v6.4

- Se agrego los actuadores en motor SCI del 1996..2002

COIL #1 CYL 1&6

COIL #2 CYL 2&5

COIL #3 CYL 3&4

INJECTOR#1

INJECTOR#2

INJECTOR#3

INJECTOR#4

INJECTOR#5

INJECTOR#6

SET RPM 900

SET RPM 1000

SET RPM 1200

SET RPM 1300

SET RPM 1400

SET RPM 1500

SET RPM 1600

SET RPM 1700

SET RPM 1800

SET RPM 1900

SET RPM 2000

STEPPER MOTOR

ASD FUEL SYS

ALL SOLENOID REL

RAD FAN CONTROL

AUTO SHUTDOWN REL

FUEL PUMP REL

EVAP PURGE SOL

TRANS 12V REL

TORQUE CONV CLUTCH

-RESETEO DE VALORES INCLUYENDO EL TPS MIN Y EL RESETEO DE LA IAC Y LOS ADAPTATIVOS DE GASOLINA

ADAPTATIVE FUEL

IAC COUNTER

MINIMUM TPS

FUEL SHUT OFF

RUN TIME AT STALL

ADAPTIVE NUMERATOR

ALL ADAPTIVES

-LEER EL VIN EN SCI

===================================================

GM

GM-OPEL Zafira Bolsa de Aire

//versión 1.9.2

- Implementación de nuevos comandos en las funciones de borrar códigos y auto-detección de protocolo en esta función solo para el sistema de motor.

- Mejoras en las funciones de oil life reset del protocolo CAN

- Se agrega idioma español para ckp learn function

- Se agrega actuadores en trucks 2009,2008 y 2007

- Se implementa ckp learn function en silverado 2011 con los siguientes tipos de motor:

(0) 5.3l V8 MLG

(X) 4.3l V6 SFI,

(A) 4.8L V8 SFI,

(G) 6.0L V8 SFI,

(2) 6.2L V8 SFI,

(3) 5.3L V8 SFI,

(W) 2.2L L4 SFI y

(U) 2.2L L4 SFI

- Se agrega mayor cobertura en varios modelos 2010 y 2011 chevrolet trucks gm, con las funciones de leer y borrar en los sistemas de motor, at, y fuel pump. Algunos modelos son:

SUBURBAN LINEA C

SUBURBAN LINEA K

SIERRA LINEA 1

SIERRA LINEA 2

YUKON LINEA 1

YUKON LINEA 2

YUKON XL LINEAS 1 Y 2

AVALANCHE LINEA C

CAPTIVA LINEA C

ESCALADE LINEA 3

CHEYENNE LINEAS C Y K

- Se agrega línea de datos a Suburban 2007

===================================================

GM

Versión 1.9.0 se implementa función Crankshaft Position Variation Learn para los siguientes tipos de motor y se mejora función oil life reset (protcolo CAN) :

CHEVROLET SILVERADO 2011 LINEA C

0- 5.3l V8 MLG

X- 4.3l V6 SFI

A- 4.8L V8 SFI

G- 6.0L V8 SFI

2 -6.2L V8 SFI

CHEVROLET HHR LINEA A

W -2.2L L4 SFI

U - 2.2L L4 SFI

Esta función es utilizada cuando:

• Se reemplaza la unidad PCM

• Se reemplaza el motor

• Se reemplaza el Crankshaft

• Se reemplaza el Crankshaft balancer

• Se reemplaza el Crankshaft position sensor

• Y cualquier reparacion de motor que perjudique la relación entre crankshaft/harmonic balancer y el crankshaft position sensor

Se agrega actuadores en algunos camiones 2009,2008 y 2007 part 1

BUICK 2009 (1) 3.9L V6 LZ9

CADILLAC 2009 (P) 6.2L V8 LSA

CHEVROLET 2009 (H) 2.2L L4 LAP AUT

CHEVROLET 2009 (R) 6.2L V8 MANUAL

CHEVROLET 2009 (E) 7.0L V8 MANUAL

CHEVROLET 2009 (N) 3,5L V6 LZ4 WAP

PONTIAC 2009 (H) 2.2L L4 LAP MAN

PONTIAC 2009 (B) 2.4L L4 LE5 6SPD

PONTIAC 2009 (E) 1.6L L4 LXV AUT

PONTIAC 2009 (X) 2.0L L4 LNF AUT

PONTIAC 2009 (B) 2.4L L4 LE5 AUT

CHEV TRUCK 2009 (V) 2.4L L4 LE9 AUT

CHEV TRUCK 2009 (V) 2.4L L4 LE9 MAN

AVALANCHE 2009 (3) 5.3L V8 LC9 6SPD

AVALANCHE 2009 (Y) 6.0L V8 L76

SILVERADO 2009 (K) 6.0L V8 LY6

SILVERADO HYBRID 2009 (5) 6.0L V8 LFA

EXPRESS SAVANA 2009 (X) 4.3L V6 LU3

CAPTIVA SPORT 2009 (P) 2.4L L4 LE5

CAPTIVA SPORT 2009 (7) 3.6L V6 LY9

EQUINOX 2009 (F) 3.4L V6 LNJ

EQUINOX 2009 (7) 3.6L V6 LY7

CHEVROLET TRUCK LINE R 2009

COLORADO 2009 (9) 2.9L L4 LLV

COLORADO 2009 (L) 5.3L V8 LH8

TRAILBLAIZER 2009 (M) 5.3L V8 LH6

CADILLAC 2009 (7) 3.6L V6 LY7

CADILLAC 2009 (A) 4.6L V8 LH2

SATURN 2009 (Z) 2.4L L4 LAT

CHEVROLET 2000 (K) 3.8L V6 L36 WOAP

CHEVROLET 2000 (K) 3.8L V6 L36 WAP

CHEVROLET 2500 2003 (1) 6.6L V8 LB7 DIESEL

CHEVROLET 2008 (D) 2.2L L4 L61 AUT

CHEVROLET 2008 (D) 2.2L L4 L61 MAN

CHEVROLET 2008 (P) 2.4L L4 LE5 AUT

CHEVROLET 2008 (P) 2.4L L4 LE5 MAN

CAPTIVA SPORT 2008 (P) 2.4L L4 LE5

CHEVROLET 2007 (P) 2.4L L4 LE5 AUT

AVALANCHE 2007 (3) 5.3L V8 LC9 6SPD

AVALANCHE 2007 (Y) 6.0L V8 L76

SILVERADO 2007 (X) 4.3L V6 LU3

SILVERADO 2007 (C) 4.8L V8 LY2

SILVERADO 2007 (Y) 6.0L V8 L76

SILVERADO CLASSIC 2007 (X) 4.3L V6 LU3

SILVERADO CLASSIC 2007 (V) 4.8L V8 LR4

SILVERADO CLASSIC 2007 (R) 5.7L V8 L31

SILVERADO CLASSIC 2007 (G) 8.1L V8 L18

EXPRESS SAVANA 2007 (X) 4.3L V6 LU3

EQUINOX 2007 (7) 3.6L V6 LY7

Lista de actuadores varía dependiendo el modelo

"CMP ACTUATOR"

"CMP ACTUATOR SOLENOID"

"FAN RELAY 1"

"FAN RELAY 2 Y 3"

"FAN RELAYS 1, 2 Y 3"

"CYLINDER DEACTIVATION SYSTEM"

"CYLINDER 1 DEACTIVATE"

"CYLINDER 4 DEACTIVATE"

"CYLINDER 6 DEACTIVATE"

"CYLINDER 7 DEACTIVATE"

"MALFUNCTION INDICATOR LAMP"

"ENGINE CONTROLS IGNITION RELAY"

"EVAP PURGE SOLENOID"

"EVAP VENT SOLENOID"

"EVAP PURGE/SEAL"

"FUEL PUMP RELAY"

"HO2S BANK 1 SENSOR 1 HEATER"

"HO2S BANK 1 SENSOR 2 HEATER"

"HO2S BANK 2 SENSOR 1 HEATER"

"HO2S BANK 2 SENSOR 2 HEATER"

"LOOP STATUS"

"RVS DISABLE HISTORY RESET"

"SPARK RETARD"

==================================================

KIA:

RIO 2006- 1.4L GASOLINA

RIO 2006- 1.6L GASOLINA

PICANTO 2006- 1.1L DIESEL CAN

EUROSTAR 2006- 1.1L DIESEL CAN

MORNING 2006- 1.1L DIESEL CAN

SPORTAGE 2006- 2.0L DIESEL CAN

SORENTO 2007- 2.5L DIESEL CAN

SORENTO 2007- 3.3/3.8L GASOLINA CAN

CARENS 2006- 2.0L DIESEL CAN

MOHAVE 2008- 3.8L CAN

MOHAVE 2008- 4.6L CAN

MOHAVE 2008- 3.0L DIESEL CAN

==================================================

ISUZU DIESEL

ELF 300

- Se agregaron los siguientes ACTUADORES:

“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No1”

“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No2”

“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No3”

“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No4”

"BALANCE CYL 1”

"BALANCE CYL 2”

"BALANCE CYL 3”

"BALANCE CYL 4”

"ORDEN RELE DE INCANDESCENCIA"

"ORDEN FRENO DE ESCAPE"

FUNCIONES ESPECIALES:

- Se agrego la lectura y registro de los Codigos del ID de los Inyectores

ELF 400,450,500,600

FUNCIONES ESPECIALES:

-Selección de limite de velocidad

-ACTUADORES:

"LUZ PRINCIPAL CRUCERO"

"LUZ ESTABLECER CRUCERO"

"LUZ BUJÍA INCANDESCENTE"

"MIL"

"SOLENOIDE EGR"

"CONTROL DE FRENO DE ESCAPE"

"BUJÍA INCANDESCENTE"

"RELEVADOR PTO"

"BALANCEO CYL#1"

"BALANCEO CYL#2"

"BALANCEO CYL#3"

"BALANCEO CYL#4"

"DET. INYECTOR PILOTO"

NUEVA COBERTURA FORWARD 800

- Lectura de códigos de falla*

- Borrado de códigos de falla

- Información de la Ecu

- Lectura del VIN

- ACTUADORES:

"CTRL PREINYECCIÓN"

"CTRL REGLAJE INYEC."

"INY1 ACC.FORZADO"

"INY2 ACC.FORZADO"

"INY3 ACC.FORZADO"

"INY4 ACC.FORZADO"

"CYL#1 POWER BALANCE"

"CYL#2 POWER BALANCE"

"CYL#3 POWER BALANCE"

"CYL#4 POWER BALANCE"

"CTRL SOL EGR"

"TURBOCOMPRESOR"

"RELE INCANDESCENCIA"

"CTRL FRENO ESCAPE"

- LÍNEA DE DATOS*

======================================================

CAMIONES HINO, TOYOLA HILUX, KIA, DAIHATSU, SUSUKI

Programación de inyectores en Toyota Hilux Common Rail, motor 1KD.

1. Cobertura en camiones Hino 300. Incluye actuadores y programación de inyectores.

2. Cobertura en Isuzu D-Max. Borrar y leer códigos de avería.

Motores LKS (common rail) y DRM (de bomba electrónica asistida)

3. Cobertura en Kia modelos Kía Mohave, Sorento y Rio. Picanto, Seul, Sportage, Carens, Carnival

4. Agregados nuevos modelos de Hyundai de Elantra con distintos motores de importación directa de Korea y H1 de bomba electrónica asistida.

Incluye variantes de SRS y ABS.

5. Daihatsu Sirion

6. Variante Suzuki en ABS del Gran Vitara

7. Validación y corrección de variantes de Mitsubishi.

========================================================

PKG50

========================================================

GENERAL MOTORS

FUNCIONES AJUSTES ESPECIALES Silverado 2011

FUNCIONES ESPECIALES (AJUSTES):

"ENGINE SPEED CONTROL"

"THROTTLE POSITION"

"CYLINDER POWER BALANCE"

"FUEL TRIM ENABLE"

"FUEL TRIM RESET"

"HO2S HEATER LEARN"

"IDLE LEARN RESET"

"OIL LIFE RESET"

FUNCIONES AJUSTES ESPECIALES Malibu (F) 2004, S-10 (T) 2003

Además de los actuadores implementados en la Silverado

“OIL LIFE RESET”

"CYLINDER POWER BALANCE"

"FUEL TRIM RESET"

"FUEL TRIM ENABLE"

ACTUADORES

Modelos 2005 al 2008 (Protocoles CAN y VPWJ1850)

“A/C RELAY”

“CMP ACTUATOR”,

“CMP ACTUATOR SOLENOID”

“FAN RELAY 1”

“FAN REALY 2 Y 3”

“FAN RELAY 1 2 Y 3”

“CYLINDER DEACTIVATION SYSTEM”

“CYLINDER 1,4,6,7 DEACTIVATION”

“MIL”

“ENGINE CONTROL IGNITION RELAY”

“EVAP PURGE SOLENOID”

“EVAP VENT SOLENOID”

“EVAP PURGE/SEAL”

“FUEL PUMP RELAY”

“GEN L TERMINAL”

“HO2S B1 S1”

“HO2S B1 S2”

“HO2S B2 S1”

“HO2S B2 S2”

“LOOP STATUS”

“RVS DISABLED HISTORY RESET”

“IDLE SPARK”

“SPARK RETARD”

“STARTER RELAY”

================================================================

FORD

Nueva cobertura en FORD 2008 al 2009 multisistemas:

2008

"MUSTANG(T)",

"MARK LT(W1)",

"MKX AWD(U8)",

"MKX FWD(U6)",

"MKZ(M2)",

"NAVIGATOR(U2)",

"NAVIGATOR L(L2)",

"TOWN CAR(M8)",

"GRAND MARQUIS(M7)",

"MARINER 4WD(U9)",

"MARINER FWD(U8)",

"MARINER HYBRID 2WD(U2)",

"MARINER HYBRID AWD(U3)",

"MILAN(M0)",

"MOUNTAINEER 2WD(U3)",

"MOUNTAINEER AWD(U4)",

"SABLE(M4)",

2009

"MKS - M9",

"MKX AWD - U8",

"MKX FWD - U6",

"MKZ - M2",

"NAVIGATOR - U2",

"NAVIGATOR L - L2",

"TOWN CAR - M8",

// 2 VIN MERCURY - M, 5 & 6THS VIN

"GRAND MARQUIS - M7",

"MARINER 4WD - U9",

"MARINER FWD - U8",

"MARINER HYBRID 2WD - U2",

"MARINER HYBRID AWD - U3",

"MILAN_-M0",

"MOUNTAINEER 2WD - U3",

"MOUNTAINEER AWD - U4",

"SABLE - M4",

2010

"MKS - L9",

"MKT - J5",

"MKX AWD - J8",

"MKX FWD - J6",

"MKZ - L2",

"NAVIGATOR - J2",

"NAVIGATOR L - J3",

"TOWN CAR - L8",

// 2 VIN MERCURY - M, 5 & 6THS VIN

"GRAND MARQUIS - M7",

"MARINER AWD - N9",

"MARINER FWD - N8",

"MARINER HYBRID AWD - N3",

"MARINER HYBRID FWD - N2",

"MILAN_-M0",

"MOUNTAINEER 2WD - N3",

"MOUNTAINEER AWD - N4",

=============================================

CHRYSLER

Linea de datos hasta 2006-2009 con gráficas y autodetección.

Sistemas:

ENGINE PCM

ABS

AUTOMATIC SWAY BAR SYSTEM

AIRBAG

SAS STEERING WHEEL ANGLE

WCM O SKREEM O SKIM O ANTENA

AMPLIFIER

TIPM MODULO DE ALIMENTACION DE CORRIENTE

INTEGRATED POWER MODULE

========================================================

PKG49

========================================================

CHRYSLER CAN 2004-2009.

PROGRAMACIÓN DE CUERPOS DE ACELERACIÓN.

Línea de datos enhanced.

GM

Control de actuadores bidireccionales de motor 2002-2004.

FANS LOW SPEED, FANS HIGH SPEED, MIL, A/C RELAY, EVAP PURGE SOLENOID, EVAP VENT SOLENOID, EVAP PURGE SEAL,

EGR SOLENOID, LOOP STATUS, CRUISE INHIBIT, FUEL PUMP, GEN L-TERMINAL Y OTROS.

FORD.

Incluye 82 sistemas de 1996 a 2011 incluyendo POWERTRAIN CONTROL MODULE, TRANSMISSION CONTROL MODULE,

ANTI-LOCK BRAKE / TRACTION CONTROL MODULE, RESTRAINT CONTROL MODULE, DRIVERS DOOR MODULE W/TPM,

HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING, FUEL FIRED COOLANT HEATING MODULE, INSTRUMENT CLUSTER",

LIGHTING CONTROL MODULE, MESSAGE CENTER MODULE, AIR SUSPENSION, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM,

VEHICLE DYNAMICS MODULE, GENERIC ELECTRONIC MODULE W/TPM, INSTRUMENT CLUSTER, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM,

SATELLITE DIGITAL AUDIO RECEIVER SYSTEM y OTROS.

=========================================================

PKG48

=========================================================

SPRINTER 906 (CAN)

sistemas:

- MOTOR CDI - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

- ESP - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

- EZS, EIZ - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

- MRM,SCM - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

- SAM - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

- BOLS AIRE - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS

-INSTRUMENTOS- INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS - BORRAR CODIGOS - RESET DE SERVICIO

- TRANSMISSION EASYTRONIC MERIVA 2008 z18XE

*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,

#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR

* Leer Codigos

* Borrar Codigos de Falla

* Linea de datos

* Graficas

* Purga Embrague

* Aprend Caja de Cambios

* Adapt punto acoplam

=========================================================

PKG47

=========================================================

***** CHRYSLER 2 ****

***** v 6.0 ****

2004 - 2007

COBERTURA SCI, VPW Y CAN

2004-2007

MULTISISTEMAS

PCM ENGINE

TRANSMISION

ABS

AUDIO

CCN INST CLUSTER

ORC OCCUPANT REST

RADIO

TIPDM

WCM WIRELESS

ASBS SWAY BAR

SAS STEER ANGLE

AMP AMPLIFIER

- ARBOL COMPLETO

- LEER Y BORRAR CODIGOS

- EN MOTOR CAN ACTUADORES

INJECTOR#1, INJECTOR#2, INJECTOR#3, INJECTOR#4

INJECTOR#5, INJECTOR#6, INJECTOR#7 ,INJECTOR#8

EGR 0%, 15%, 32%, 48%, 64%, 80%

A/C COMPRESSOR

DBL START OVR

AUTO SHUTDOWN

FUEL PUMP

FAN RELAY #1

ALTERN FIELD 0%

ALTERN FIELD 10%

ALTERN FIELD 20%

ALTERN FIELD 30%

ALTERN FIELD 40%

ALTERN FIELD 50%

O2S11 0%

O2S11 15%

O2S11 25%

O2S21 0%

O2S21 15%

O2S21 25%

O2S12 0%

O2S12 15%

O2S12 25%

O2S21 0%

O2S21 15%

O2S21 25%

RESETEAR MEMORIA Y VALORES APRENDIDOS DE:

ADAPTATIVE NUMERATOR

MINIMUM TPS

SHUT OFF REASON

ENGINE RUN TIME

FUEL ADAPTIVES

ALL ADAPTIVES

PROGRAMACION ETC (CUERPO DE ACELERACION)

=============================================================

***** SUZUKI 3.6 ****

Detalles:

- Se agrega variante del sistema de bolsa de aire

(con init fivebaud 0x4f ID 0x58)

con las siguientes funciones:

Leer codigos

Borrar codigos

Linea de datos

Se actualiza DTC Library

============================================================

***** AVEO 2.1 *****

Detalles:

- Se agrega nuevo sistema de Frenos ABS y se

actualiza DTC library, con las siguientes funciones:

Leer codigos

Borrar codigos

Linea de datos

Actuadores

============================================================

****** HONDA 4.3.4 ******

Detalles:

- Se mejora funcion de leer codigos en sistema OBD,

se actualiza DTC library para OBD

y se agregan 6 sistemas CAN: PGM, AT, IMA-MC-BCM,I-SHIFT,ACM Y BRAKE EVPS.

Con las siguientes funciones:

Leer codigos permanentes

Leer codigos pendientes

Borrar codigos

Leer VIN

============================================================

***** HYUNDAI 5.6.6 *****

- Se mejora función para leer información de ECU y

la función de borrar códigos.

- Se agrego Elantra 2008 de Costa Rica

con los siguientes sistemas con protocolo ISO 14230:

+ ENGINE

Leer códigos

Borrar códigos

Línea de datos

+ ABS

Leer códigos

Borrar códigos

Línea de datos

+SRS

Leer códigos

Borrar códigos

Línea de datos

+BCM

Leer codigos

Borrar codigos

Linea de datos

============================================================

**** SAAB 1.4 ****

Cobertura 2002 -2005

para 9-3, y 9-5.

Con lo siguientes sistemas

+MOTOR

+TRANSMISSION

+BODY:

+ DICE

+ MIU

+ SID

+ TWICE

Con las siguientes funciones:

+ Leer codigos

+ Borrar codigos

+ Leer informacion de ECU (incluye VIN)

+ Linea de Datos

+ Graficas

=========================================================

**** ISUZU HD 1.9.9 ***** (Requiere conectoes de KIT HD)

NPR 2006 4HK protocolo VPW J1850

NPR/NQR/NRR 2005 protocolo VPW J1850

FTR/FVR FXR 2006 protocolo VPW J1850

GMC 7500 2007 protocolo J1708 motor Caterpillar

FSR/FTR 6HK protocolo j1708

GMC WT protocolo j1708

========================================================

**** MITSUBISHI 2.9.3 **** (Requiere conector CM100)

Se actualiza base de datos de IDs y librería de códigos.

Además se agrega línea de datos de los sistemas

========================================================

PKG46

====================================

Opcion libre numero de serie 11,000 en adelante.

Licencia requerida numeros de serie 1000 a 10,999.

MAZDA 1.2.2

Se agregaron los siguientes sistemas:

- PCM

- TRANSMISSION

- ABS

- IC

- EPS

- RCM

- BODY-GEM

- VSM

- 4X4M

- RKE

Con las siguientes funciones:

- Leer y Borrar Codigos

Linea de Datos (solo motor) con el siguiente grupo:

-Engine Management Data

- Emissions/Evap/Fuel System Data

- Fuel Trim/O2 Sensor Data

- Relay /Switches/Charging Data

- Transmission

- Abs

- Airbag

- Body Control Module

- Electronic Power-Controlled Power Steering

===========================================

CHRYSLER 2 VERSION 5,5

ATTITUDE DEL 2006 AL 2011

Con los siguientes sistemas:

- Motor

- Transmission

- Inmovilizador

Con las siguientes funciones

- Leer y Borrar

- Linea de Datos

- Graficas

- Actuadores

- Reset values

==========================================

HYUNDAI 5.6

H100 GASOLINA 2012

Con los siguientes sistemas:

- Motor

- Body

Con las siguientes funciones:

- Leer y borrar

- Linea datos solo motor

=========================================

DAEWOO 3.6

spark 1.0

optra 1.0

-Mismas opciones que GM 5.1

*Aveo 2.0

- del 2004 al 2012

Con los siguientes sistemas:

- Engine 1.6L L91

- Transmission

- Inmobiliser

- Bolsa de Aire

- Abs

Con las siguientes funciones:

- Leer y Borrar

- Linea de Datos

- Graficas

- Actuadores

=======================================================

PKG45X SHARK 32

-Framework 2.72

-Version Hc12: C159

/*************************************************************************************/

/** NISSAN VERSION 7.1 **/

/*************************************************************************************/

-Sentra 2009 -2011

-TIIDA 2010 - 2011

-MARCH 2012

Motor

Leer codigos,Borra Codigos,Linea de datos,Actuadores

Adaptaciones

- Ajuste de cuerpo de aceleracion

- Reset valor autoaprendidos

- Presion de gasolina

- Ajuste de tiempo de ign

- Modificar Ralenti

AT/CVT, Lee y borra codigos

Power steering, Lee y borra codigos

Meter, Lee y borra codigos

BCM, Lee y borra codigos

IPDM E/R, Lee y borra codigos

======================================================

-APRIO 2008 - 2011 versión 7.0 con los siguientes sistemas:

ENGINE GASOLINE, AIRBAG, ABS, TRANSMISION, A/C, IMMOBILISER, UNIT PCM,ENGINE DIESEL

APRIO

Motor

- Leer codigos - borrar codigos - linea de datos - actuadores - leer configuracion

- Reinicializacion o reset de valores aprendidos

Transmision

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos - programacion de carga/descarga

- reset de auto-adaptativos

A/C

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos

ABS

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos

Bolsa de aire

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos

Unidad PCM

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos

Inmovilizador

- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos

/*************************************************************************************/

/** SAAB VERSION 1.0 **/

/*************************************************************************************/

-AÑOS 2002 Y 2003 :

CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

* ENGINE: TRIONIC 7 Y PSG 16 (TiD) protocolo iso14230

* TCM-TRANSMISSION protocolo iso14230

* BOLSA AIRE protocolo iso14230

* ACC-CONTROL AUTOMATICO DE LA CLIMATIZACION protocolo iso14230

* MIU-INSTRUMENTO PRINCIPAL protocolo iso14230

* SID-SAAB INFORMATION DISPLAY protocolo iso14230

* DICE-ELECTRONICA DEL TABLERO protocolo iso14230

* TWICE-ELECTRONICA CENTRAL CON ALARMA ANTIRROBO protocolo iso14230

* CDC- COMPACT DISC CHANGER protocolo iso14230

* SIST AUDIO POPULAR protocolo iso14230

* PSM -ASIENTOS MANIOBRADOS ELECTRICAMENTE protocolo iso14230

* DAH - DIESEL ADDITIONAL HEATER protocolo iso14230

* ABS/TC 3.5 protocolo iso14230

CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- INFO ECU:

* VIN

* No.ARTICULO SAAB

* No.HARDWARE DISP. DE MANDO

* VERSION DISPOSITIVO DE MANDO

* No.SOFTWARE DISP. DE MANDO

*VERSION SOFTWARE

*DISPOSICIONES EMISIONES Y HOMOLOGACION

*DENOMINACION DEL SISTEMA

*FECHA DE PROGRAMACION

*IDENTIFICADOR DE DATOS DE DIAGNOSTICO

- LEER CODIGOS DE FALLA

- BORRAR CODIGOS DE FALLA

/*************************************************************************************/

/** MAZDA VERSION 1.2.1 **/

/*************************************************************************************/

- Se actualiza MAZDA para algunos marcas de ECUADOR

1.A PARTIR DE 1998 A 2007 SE AGREGARON LAS SIGUIENTES MARCAS:

*B.2600 4X4M ECUADOR

*B.2200 4X2 ECUADOR

*BT.50 2600 4X4M ECUADOR

*BT50 2200 ECUADOR

*ALLEGRO ECUADOR

CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

*PCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

*ABS protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

*RCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

*4X4M protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

/*************************************************************************************/

/** OPEL VERSION 5.2 **/

/*************************************************************************************/

- Se actualiza proyecto independiente de MERIVA a version 1.5 donde se mejora formula de acceso a funciones especiales

- SE AGREGO EJECUTAR OPEL_CORSA.cj4 version 1.2 COMO PROYECTO INDEPENDIENTE

CORSA version 1.2:

* Se mejora formula de acceso a funciones especiales

* Se modifica interfaz grafica de linea de datos

SISTEMAS:

- motor X18 NE1, T18NE1

*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,

#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR

* Leer Codigos

* Borrar Codigos de Falla

* Linea de datos

* Graficas

* Actuadores

- TRANSMISSION EASYTRONIC

*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,

#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR

* Leer Codigos

* Borrar Codigos de Falla

* Linea de datos

* Graficas

* Purga Embrague

* Aprend Caja de Cambios

* Adapt punto acoplam

- BCM

* Info Ecu: VIN, #PIEZA Y CODIGO ALFA, #VERSION HARDWARE, VERSION UNIDAD CTRL, #SOFTWARE UNIDAD CTRL

#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION, IDENTIFICADOR

FECHA FABRICACION, INDICE CODIGOS Y VERSION CODIGO

* Leer Codigos

* Borrar Codigos de Falla

* Linea de datos

* Graficas

- INMOVILIZADOR

* info gral

* vin, codigo

* dtc permanentes

* borrar memoria

* linea de datos

* Graficas

* Programar llave

* Borrar llave

- EXTRACTOR PIN

/****************** GM_2 version 1.7.e**********************/

- Se actualiza GM_2 :

1. Se actualiza libreria de codigos y se mejora arbol de selección de vehiculo

2. Se agregaron más sistemas de carroceria para los años 2001 (camionetas MPV y trucks) y 2002( cars & MPV)

Sistemas agregados:

*DRIVER INFO CTR

*inst panel clus

*dash integration

*INST PANEL MOD

*DRIVER DOOR MOD

*SEAT MEMORY MOD

*ONSTAR

*PANEL DE CONTROL DEL CLIMA

*radio, entre otros mas

Se agrego linea de datos de las siguientes opciones

(F)2.2L LINE(J)AT

(F)2.2L LINE(J)MT

(4)2.2L LINE(J)AT

(4)2.2L LINE(J)MT

(T)2.4L LINE(J)AT

(T)2.4L LINE(J)MT

(J)3.1L LINE(N)

MALIBU Z-04

===========================================================

PKG43

MAZDA CX7 y CX9

VW

Se agregaron datos a Bolsa de Aire

FORD...

Modifica programacion llaves en CAN

GM

Se integra SILVERADO 2011.

SILVERADO 2010 soporta comunicacion modulos CAN en motor, transmision, bomba de combustible.

TIPO MOTOR 4.3L V6 LU3

LINEA (C)

-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos

SIERRA Denali 2008

TIPO MOTOR(A) 4.8L V8 L20 linea c

automatico

-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos

SATURN del 1996 AL 2009

-Leer y borrar codigos -VIN

===========================================================

PKG42

Se removio despliegue de pantallas en Android Tablets para dejarlo como opcional.

===========================================================

PKG41

Se agregaron los iconos Cumunicaciones, configuracion e informacion.

se relocalizaron funciones battery tester, Waveforms and OBDI.

En la opcion de Comunicaciones se agregaron las opciones:

- INJECTOLINK. Para comunicacion con ScanPC y ScanPCPRO.

- ELM. Para aplicaciones Devtoaster iPad y compatibilidad ELM.

- Soporte despliegue de pantallas en tablets Android y Windows7.

FORD 7.2

SE AGREGA LOBO , F-450 POWER STROKE, F-350 POWER STROKE.

LEER CODIGOS,BORRAR CODIGOS, LINEA DE DATOS,GRAFICAS,DTC KOEO,DTC KOER,REAJUSTE KAM,VIN

ISUZU HD 1.9

SE CORRIGE DESPLIEGUE DE LINEA DE DATOS EN SALTO DE PAGINA

MITSUBISHI 2.8 SE AGREGAN LOS SIGUIENTES IDs CON LINEA DE DATOS

Identificadores:

ID_70F0,ID_70F1,ID_70F2,ID_70F3,ID_70F8,ID_70F9,ID_70FA,ID_70FB,ID_70FE,ID_70FF,ID_7100

ID_7104,ID_7105,ID_7106,ID_7107,ID_710B,ID_710D,ID_710E,ID_7111,ID_7116,ID_7118,ID_711A

ID_711D,ID_711F,ID_7120,ID_7121,ID_7122,ID_7125,ID_7126,ID_7128,ID_712A,ID_712D,ID_712E

ID_712F,ID_7138,ID_713C,ID_713D,ID_7145,ID_7146,ID_7148,ID_7149,ID_714B,ID_714C,ID_714D

ID_714E,ID_7150,ID_7155,ID_7158,ID_7159,ID_715A,ID_715B,ID_715C,ID_7160,ID_7161,ID_7162

ID_7163,ID_7164,ID_7168,ID_716D,ID_716E,ID_7171,ID_7172,ID_7177,ID_7178,ID_717B,ID_717C

ID_7182,ID_7184,ID_7185,ID_7186,ID_7188,ID_718C,ID_7193,ID_7194,ID_7195,ID_7206,ID_7212

ID_721B,ID_721C,ID_721D,ID_7220,ID_7221,ID_7234,ID_7236,ID_7237

SE AGREGO EL PROGRAMA DE AVEO EN GM DESDE EL 2004 AL 2011

- EN MOTOR 1.6 LXT,L91

LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS,8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS

MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC

GRAFICAS,

-8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS

MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC

ACTUADORES

IAC (INC Y DEC RPMS), REL A/C, VENT BAJO, VENT ALTO, EGR,PURGE EVAP, VENT EVAP, BOMBA GAS

EDO CIRCUITO, LUZ MIL, RETARDO CHISPA, PRUEBA DE INYECTORES, RESTABLECIMIENTO DE LA IAC

RESTABLECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

TRANSMISION AUTOMATICA

LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS, GRAFICAS,

ACTUADORES

SOLENOIDE TCC, SOLENOIDE 1-2, SOLENOIDE 2-3

INMOVILIZADOR

PROGRAMACION DE LLAVES

CHRSYLER

SE CORRIGIERON UNAS FUNCIONES DEL SKIM

NISSAN

SE AGREGO COMPATIBILIDAD CON EL CABSTER DIESEL

OPEL

Se agrego cobertura para T18NE1

para programar modulos nuevos y usados de motor y transmision

con las pruebas de adaptacion de modulo

=============================================================

PKG40

Chevrolet GM SPARK (Made by Daewoo)

- Motor 1.2L

Leer DTC

Borrar memoria

Linea de datos (4 lineas: linea de datos 1, linea de datos 2, linea de datos 3. HO2S)

Graficas

Actuadores: Rel A/C, Ventil Bajo, Ventil Alto, EGR, Rel ign ctrl, Purge evap, bomba gas,luz mil

Restableciemiento de aprendizaje Relanti

Aprendizaje de Ciguenal

Funcion ISX

Restablecer ECM

- Inmovilizador

Programar llaves

Diagnostico de llave

Cambio a modo neutro

DAEWOO

-Se corrigio la programacion de llaves de matiz

CATERPILLAR

- Se corrigio problema de comunicacion

DETROIT

- Se corrigio problema de comunicacion

CUMMINS

- Se corrigio problema de comunicacion

-CHRSYLER

- Se agrego cobertura al 2003

- GENERICO

Se agrego funcion de traduccion desde el generico

- Se agrego soporte a lenguaje en NISSAN, OPEL y VW en Griego

BASES DE DATOS DE DTCS AGREGABLES

SE AGREGO LA MARCA USUZU PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS.

ISUZU 1.0

Cobertura(Solo protocolo VPW):

-Engine : Leer y borrar codigos, Linea de datos

tipos de motor

2.2L L4 X22SE

3.0L L4 4JX1

3.2L V6 6VD1(-1999)

3.2L V6 6VD1(2000-)

3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)

3.2L V6 6VE1(-1999)

3.2L V6 6VE1(2000-)

3.5L V6 6VE1(-1999)

3.5L V6 6VE1(2000-)

3.2L V6 6VD1 HITAC(-02)

3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)

3.5L V6 6VE1 HITAC(02-)

-Transmission: Leer y borrar codigos, Linea de datos

4L30E(-1999)

4L30E(2000-)

AW30-40LE(-2002)

-Abs: Leer y borrar codigos.

"AMIGO","AXIOM","BIGHORN","JACKAROO","LAO-RODEO","LUV KB","RODEO","MU","TROOPER","V-CROSS",

"WIZARD"

========================================================================

PKG 39

NISSAN Lineas de datos de Nissan motor CAN. Actuadores de motor y adaptaciones

de motor (Marcha mínima, ajuste tiempo ignicion, ajuste cuerpo de aceleracion).

CHRYSLER Cobertura hasta 2002 Chrysler,Dodge, plymouth y Jeep

Soporte memoria SST.

RENAULT PLatina / Clio 2

MOTOR

- Se agrego informacion de la ECU

- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)

- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)

- Se extendio la linea de datos especificos

- Se corrigieron los actuadores

- Se agrego funcion de Renicilializacion

TRANSMISION

- Se agrego funcion de auto-adaptativas

- Se agrego funcion de programacion SIN CARGA/CARGA COMPLETA (ajuste de cuerpo

aceleracion)

KANGOO MUX GASOLINA

MOTOR

- Se agrego informacion de la ECU

- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)

- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)

- Se extendio la linea de datos especificos

- Se corrigieron los actuadores

- Se agrego funcion de Renicilializacion

MITSUBISHI 2.7 (Requiere modulo M100 en algunos modelos)

soporta los protocolos ISO y CAN

-tiene cobertura de multisistemas

MOTOR, TRANSMISION, ABS, AIRBAG, INMOVILIZADOR, DISPLAY,METER, A/C,

SUSPENSION,TCL, SWS,ACD, CRUISE CONTROL, PWR STEERING, HYD POWER, SS4, TPMS

- Leer codigos de falla

- Borrar codigos de falla

- Lineas de datos (en varios modelos seleccionados)

INTERNATIONAL 2.7

-MOTOR

lee codigos de falla

borra codigos de falla

-FRENOS

lee codigos de falla

borra codigos de falla

CUMMINS 1.0

-MOTOR

lee codigos de falla

borra codigos de falla

CATERPILLAR 1.0

-MOTOR

lee codigos de falla

borra codigos de falla

DETROIT 1.0

-MOTOR

lee codigos de falla

borra codigos de falla

========================================================================

PKG 38

CHRYSLER Programación de cuerpo de aceleración (ETC) -

MERIVA OPEL/GM

motor X18NE1, Transmision easytronic, BCM, Inmovilizador, extracción del código secreto,

MOTOR X18NE1 Info ecu, códigos específicos, Borrar códigos de falla,líneas de datos extendidas (50),

graficas, actuadores, programación del VIN, programar modulo, programación de variantes, programación CAN

TRANSMISION EASYTRONIC

Info ecu, Códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla, Lineas de datos extendidos (70), Graficas, Purga de embrague

Aprendizaje de caja de cambios, Adaptación punto de acoplamiento, Programar vin, Programar MTA, Programar variantes

BCM

Info ecu, Leer códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla

INMOBILIZADOR.

Info ecu, Info código de llave, Borrar códigos de falla, Líneas de datos, Graficas, Programar llave, Borrar llave

Extractor de PIN o código secreto, El que se requiere para programar llaves

HYUNDAI Se agrego cobertura Verna Nacional.

NISSAN Se corrigio submenu en el sistema ABS

OPEL Se corrigio posicion de rediccionador 9194 para extractor de Corsa

RENAULT Se agrego cobertura de TRAFIC II DIESEL

PEUGEOT Se agrego la funcion de adaptativas (Ajuste de cuerpo de aceleracion) en motor

y adaptivas en transmision.

Compatible con modulo WiFi para comunicacion ScanPC PRO.

Compatible con iPhone/iPad appliacion REV de www.devtoaster.com

========================================================================

PKG37

Cobertura de Transit Diesel en multisistemas

Chrysler (Nuevo software) 1996-2000 (Multisistemas)

========================================================================

PKG36.

Se agrego en FORD CAN prueba KOEO, KOER, Reajuste de KAM y VIN.

Se agrego lectura de voltajes canal 1 y 2 para el ScanPC PRO.

Codigo secreto de OPEL Corsa

Nissan leer y borrar codigos CAN.

Nissan Extractor del BCD PIN para extraer el codigo secreto

Nissan Linea de datos y actuadores BCM.

Ford. Correccion programacion de llaves

VW extractor de codigo Pointer.

Daewoo/Matiz Se correigio programacion de llaves.

ISUZU Diesel HD. Se corrigio comunicacion ISUZU ELF 400 (VPW)

========================================================================