========================================
PKG53
======================================
NISSAN
Se  mejora funciones y cominucación de Platina y Aprio

FIAT
Se agrega Estructura DUCATO_ACTUATORS_ENGINE


Nueva versión del HC12 0166 para función GM 2
/***************************************/
             MB 900 VERSIÓN 1.3
/***************************************/
Se verifica módulo de 24 V Mercedes Benz No.9554,Y CONECTORES #9302 Y #9514"
/***************************************/
             RENAULT VERSIÓN 6.3.6
/***************************************/
Se agrega
+ MEGANE II (protocolo CAN)
SISTEMA MOTOR:
- Información de ECU (incluye VIN)
- Leer y borrar códigos
- Línea de datos
- Configuración de ECU
- Actuadores
      Motorised Throttle
      Sensor O2 Superior 
      Sensor O2 Inferior
      Canister Solenoid
      Electric Water Pump
      Static Test of Actuators

Se mejora aplicaciones de Aprio y Platina versión 8.0
/***************************************/
             GM 2 VERSIÓN 2.1.1
/***************************************/

(Esta aplicación trabaja con la versión 0166 del HC12 
para utilizar la opción CKP Aprendizaje posición Cigüeñal 
protocolo J1850)

Nuevos cambios  en GM2
-Cambio del árbol, nuevo binario
para la base de datos con nuevos campos.  

+ Se agrega ecu motor Saturn 2003 con id 11 y protocolo iso14230 10400
  con las siguientes opciones:
  vin 
  leer permanentes,
  leer históricos, 
  borrar.  03/07/2013

+ Se agrega:
vectra 2005 multisistemas can y swc leer y borrar 
 MALIBU(z) 2010 Multisistemas can y swc leer y borrar


+Se agrega 
   -2008 CHEYENNE(K) 
            -ENGINE TYPE (M) 5.3L
con las opciones:
-VIN
-LEER CODIGOS
-BORRAR CODIGOS
-ACTUADORES
-LINEA DE DATOS
-IDLE LEARN RESET
-CKP VAR.LEARN


+ Además se agrega las funciones especiales en el sistema POWER STEERING(Protocolo CAN):
-STEERING POS.SEN.CALIBRATION
-TORQUE SEN. CALIBRATION
-STEERING TUNING SELECTION
para los siguientes modelos:

CHEVROLET MALIBU 2004-2011
PONTIAC               G6         2005-2010

+También se agrega la función Aprendizaje posición Cigüeñal y Actuadores 
para los siguientes modelos:

CAMIONETAS-MPV 2011 (protocolo CAN):
-SIERRA LINEA (2)           
        -MOTOR(2)6.2L

CAMIONETAS-MPV 2008 (protocolo CAN):
-SIERRA               LINEA (C)            
       -MOTOR(M)5.3L


CAMIONETAS-MPV 2002 (protocolo J1850)
-TRAILBLAIZER  
        -MOTOR 4.2L(S)

CAMIONETAS-MPV 2001 (protocolo J1850)
-TAHOE(C,K)      
        -MOTOR TIPO 5.3L(T) 
        -MOTOR TIPO 4.8L(V)

AUTOS, CAMIONETAS-MPV 2000 (protocolo J1850)
-CAMARO           
-CAVALIER          
-CORVETTE                        
-IMPALA 
-LUMINA            
-MALIBU
-MONTECARLO
-ASTRO CUTAWAY AWD
-CAB CHASSIS RWD
-EXPRESS-(G)
-BLAIZER RWD - (S)
-BLAIZER 4WD - (T)
-MEDIUM DUTY TRUCK

===================================================
PKG52
===================================================
El CKP aprendizaje es importanet apara realizar el ajuste de cuerpo de aceleración en automóviles General Motors
Se agrega la función "Crankshaft Position Learned" (CKP) para los siguientes modelos:

CAMIONETAS-MPV 2010 (protocolo CAN):
-Suburban
-Tahoe
-Avalanche
-Silverado 
 
AUTOS, CAMIONETAS-MPV 2009 (protocolo CAN):
-Tahoe
-Hhr
-Colorado
-Equinox
-Trailblaizer
-Silverado
-Avalanche
-Suburban
-Impala
-Cobalt
-Corvette
-Malibu 
 
AUTOS, CAMIONETAS-MPV 2008 (protocolo CAN):
-Avalanche
-Colorado
-Equinox
-Silverado
-Suburban
-Tahoe
-Trailblaizer
-Impala
-Cobalt
-Corvette
-Malibu 
 
CAMIONETAS-MPV 2007 (protocolo CAN):
 
  -Avalanche
  -Silverado
  -Suburban
  -Tahoe 
  -Sierra (Líneas K y C)
  -Envoy
  -Yukon
  -YukonXL (Líneas K y C)
 
AUTOS, CAMIONETAS-MPV 2006 (protocolo CAN):
- Malibu  3.5L V6 SFI
- Equinox 3.4L V6 SFI
 
AUTOS, CAMIONETAS-MPV 2004 (protocolo J1850 VPW):
 
- Colorado 3.6L L5 SFI (L52)
 
Se agrega la opción de línea de datos para los siguientes modelos:
 
- Equinox 2008 línea L motor tipo (F) 3.4l V6 NLJ 
- Silverado, Tahoe y Avalanche 2007 para los siguientes tipos de motor:
-(0)5.3L
-(K)6.0L
-(Y)6.0L
-(x)4.3L
-(C)4.8L
-(6)6.6L diesel
-(D)6.6l v8 LBZ DIESEL
 

Cobertura Diesel HDS 
 
Esta versión se le agregaron el soporte de nuevos sistemas(MIDs) con la opción de auto detección:
Requiere módulo 9517-A.
 
Soporte a nuevos sistemas (MIDS) con autodetección:
ENGINE
TURBOCHARGER
TRANSMISSION
POWER TAKEOFF
AXLE PWR UNIT
AXLE TRAILER #1
AXLE TRAILER #1
AXLE TRAILER #1
BREAKS UNIT
BRAKES,TRAILER#1
BRAKES,TRAILER#2
BRAKES,TRAILER#2
INSTUMENT CTRL
TRIP RECORDER
VEHICLE MANAGMENT
FUEL SYSTEM
CRUISE CTRL
ROAD SPEED INDICATOR
CAB CLIMATE CTRL
REFRIG/HEATING,TRAILER#1
REFRIG/HEATING,TRAILER#2
REFRIG/HEATING,TRAILER#3
SUSPENSION, PWR UNIT
SUSPENSION, TRAILER#1
SUSPENSION, TRAILER#2
SUSPENSION, TRAILER#3
DIAGNOSTIC SYSTEMS,PWR
DIAGNOSTIC SYSTEMS,TRAILER#1
DIAGNOSTIC SYSTEMS,TRAILER#2
DIAGNOSTIC SYSTEMS,TRAILER#3
ELECTRICAL CHARGING SYSTEM
PROXIMITY DETECTOR,FRONT
PROXIMITY DETECTOR,REAR
AERODINAMIC CONTROL UNIT
VEHICLE NAVIGATION UNIT
VEHICLE SECURITY
MULTIPLEX
COMUNICATION UNIT-GROUND
TIRES, PWR UNIT
TIRES, TRAILER#1
TIRES, TRAILER#2
TIRES, TRAILER#3
ELECTRICAL
DRIVER INFORMATION CENTER
OFF-BOARD DIAGNOSTICS#1
ENGINE RETARDER
CRANKING/STARTING SYSTEM
ENGINE#2
TRANSMISSION, ADDITIONAL
PARTICULATE TRAP SYSTEM
SENSRS DATA CONVERTER
DATA LOGGING COMPUTER
OFF-BOARD DIAGNOSTICS#2
COMMUNICATION UNIT-SATELLITE
COMMUNICATION UNIT-SATELLITE
ENGINE #3
ENGINE #4
ENGINE #5
ENGINE #6
VEHICLE CTRL HEAD UNIT
VEHICLE LOGIC CTRL UNIT
VEHICLE HEAD SIGNS
REGRIG MANAG PROTEC&DIAG
VEHICLE LOC UNIT-DIFFERENT
FRONT DOOR STATUS UNIT
MIDDLE DOOR STATUS UNIT
REAR DOOR STATUS UNIT
ANNUNCIATOR UNIT
FARE COLLECTION UNIT
PASSENGER COUNTER UNIT#1
SCHEDULE ADHERENCE UNIT
ROUTE ADHERENCE UNIT
ENV MONITOR/AUX CLIMATE
VEH STATUS POINT MONITOR UNIT
HIGH SPEED COMMUNICATIONS UNIT
MOBILE DATA TERMINAL UNIT
VEHICLE PROXIMITY,RIGHT SIDE
VEHICLE PROXIMITY,LEFT SIDE
BASE UNIT(RADIO GATEWAY FIX)
BRIGDE FROM SAE J1708
MAINTENANCE PRINTER
VEHICLE TURNTABLE
BUS CHASSIS ID UNIT
SMART CARD TERMINAL
MOBILE DATA TERMINAL
VEH CTRL HEAD TOUCH SCREEN
SILENT ALARM UNIT
SURVEILLANCE MICROPHONE
LIGHTING CTRL ADM UNIT
BRIDGE, TRACTOR MOUNTED
BRIDGE TRAILER MOUNTED
COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS
TACHOGRAPH
DRIVER INFORMATION CENTER#2
DRIVELINE RETARDER
TRANS SHIFT CONSOLE-PRIMARY
PARKING HEATER
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #1
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #2
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #3
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #4
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #5
WEIGHING SYSTEM,AXLE GROUP #6
COMMUNICATION UNIT-CELLULAR
SAFETY RESTRAINT
INTERSECTION PREEMPTION
INTRUMENT CLUSTER #2
ENGINE OIL CTRL SYSTEM
ENTRY ASSIST CTRL #1
ENTRY ASSIST CTRL #2
IDLE ADJUST SYSTEM
PASSENGER COUNTER UNIT#2
PASSENGER COUNTER UNIT#3
FUEL TANK MONITOR
Además se corrigieron algunas formulas de la línea de datos y se mejora la función de lectura de códigos con su respectiva librería.
 
 
ISUZU HD  VERSIÓN 2.3.2
Se mejora función SET LIMIT SPEED.
Se mejora la función de programación de inyectores en ISUZU 200 y 300
Se mejora la función de lectura de VIN en Forward 800 




===================================================
PKG51
===================================================

NAVEGACION:
Se simplifico la navegación de las marcas CHRYSLER, GM y OPEL
De dos iconos por marca se cambió a solo uno.

===================================================
CHRYSLER v6.4
 
- Se agrego los actuadores en motor SCI del 1996 al 2002 
COIL #1 CYL 1&6
COIL #2 CYL 2&5
COIL #3 CYL 3&4
INJECTOR#1
INJECTOR#2
INJECTOR#3
INJECTOR#4
INJECTOR#5
INJECTOR#6
SET RPM 900
SET RPM 1000
SET RPM 1200
SET RPM 1300
SET RPM 1400
SET RPM 1500
SET RPM 1600
SET RPM 1700
SET RPM 1800
SET RPM 1900
SET RPM 2000
STEPPER MOTOR
ASD FUEL SYS
ALL SOLENOID REL
RAD FAN CONTROL
AUTO SHUTDOWN REL
FUEL PUMP REL
EVAP PURGE SOL
TRANS 12V REL
TORQUE CONV CLUTCH

-RESETEO DE VALORES INCLUYENDO EL TPS MIN Y EL RESETEO DE LA IAC Y LOS ADAPTATIVOS DE GASOLINA

ADAPTATIVE FUEL
IAC COUNTER
MINIMUM TPS
FUEL SHUT OFF
RUN TIME AT STALL
ADAPTIVE NUMERATOR
ALL ADAPTIVES
 
-LEER EL VIN EN SCI
 
===================================================
GM
GM-OPEL Zafira Bolsa de Aire

//versión 1.9.2
- Implementación de nuevos comandos en las funciones de borrar códigos y auto-detección de protocolo en esta función solo para el sistema de motor.
- Mejoras en las funciones de oil life reset del protocolo CAN
- Se agrega idioma español para ckp learn function 
- Se agrega actuadores en trucks 2009,2008 y 2007
- Se implementa ckp learn function en silverado 2011 con los siguientes tipos de motor: 
(0) 5.3l V8 MLG
(X) 4.3l V6 SFI,
(A) 4.8L V8 SFI,
(G) 6.0L V8 SFI,
(2) 6.2L V8 SFI,
(3) 5.3L V8 SFI,
(W) 2.2L L4 SFI y 
(U) 2.2L L4 SFI
- Se agrega mayor cobertura en varios modelos 2010 y 2011 chevrolet trucks gm, con las funciones de leer y borrar en los sistemas de motor, at, y fuel pump. Algunos modelos son:
    SUBURBAN LINEA C
    SUBURBAN LINEA K
    SIERRA LINEA 1
    SIERRA LINEA 2
    YUKON LINEA 1
    YUKON LINEA 2
    YUKON XL LINEAS 1 Y 2
    AVALANCHE LINEA C
    CAPTIVA LINEA C
    ESCALADE   LINEA 3
    CHEYENNE LINEAS C Y K
- Se agrega línea de datos a Suburban 2007 

===================================================
GM
Versión 1.9.0 se implementa función  Crankshaft Position Variation Learn para los siguientes tipos de motor y se mejora función oil life reset (protcolo CAN) : 
CHEVROLET SILVERADO 2011 LINEA C
0- 5.3l V8 MLG 
X- 4.3l V6 SFI 
A- 4.8L V8 SFI
G- 6.0L V8 SFI 
2 -6.2L V8 SFI 
 
CHEVROLET HHR LINEA A 
W -2.2L L4 SFI 
U - 2.2L L4 SFI 
 
Esta función es utilizada cuando:
•	Se reemplaza la unidad PCM 
•	Se reemplaza el motor 
•	Se reemplaza el Crankshaft 
•	Se reemplaza el Crankshaft balancer 
•	Se reemplaza el Crankshaft position sensor 
•	Y cualquier reparacion de motor que perjudique la relación entre crankshaft/harmonic balancer y el crankshaft position sensor 
 
Se agrega actuadores en algunos camiones 2009,2008 y 2007 part 1
BUICK 2009 (1) 3.9L V6 LZ9
CADILLAC 2009 (P) 6.2L V8 LSA
CHEVROLET 2009 (H) 2.2L L4 LAP AUT
CHEVROLET 2009 (R) 6.2L V8 MANUAL
CHEVROLET 2009 (E) 7.0L V8 MANUAL
CHEVROLET 2009 (N) 3,5L V6 LZ4 WAP
PONTIAC 2009 (H) 2.2L L4 LAP MAN
PONTIAC 2009 (B) 2.4L L4 LE5 6SPD 
PONTIAC 2009 (E) 1.6L L4 LXV AUT
PONTIAC 2009 (X) 2.0L L4 LNF AUT
PONTIAC 2009 (B) 2.4L L4 LE5 AUT 
CHEV TRUCK 2009 (V) 2.4L L4 LE9 AUT 
CHEV TRUCK 2009 (V) 2.4L L4 LE9 MAN 
AVALANCHE 2009 (3) 5.3L V8 LC9 6SPD
AVALANCHE 2009 (Y) 6.0L V8 L76
SILVERADO 2009 (K) 6.0L V8 LY6 
SILVERADO HYBRID 2009 (5) 6.0L V8 LFA
EXPRESS SAVANA 2009 (X) 4.3L V6 LU3
CAPTIVA SPORT 2009 (P) 2.4L L4 LE5
CAPTIVA SPORT 2009 (7) 3.6L V6 LY9
EQUINOX 2009 (F) 3.4L V6 LNJ
EQUINOX 2009 (7) 3.6L V6 LY7
CHEVROLET TRUCK LINE R 2009
COLORADO 2009 (9) 2.9L L4 LLV
COLORADO 2009 (L) 5.3L V8 LH8
TRAILBLAIZER 2009 (M) 5.3L V8 LH6
CADILLAC 2009 (7) 3.6L V6 LY7
CADILLAC 2009 (A) 4.6L V8 LH2 
SATURN 2009 (Z) 2.4L L4 LAT
CHEVROLET 2000 (K) 3.8L V6 L36 WOAP
CHEVROLET 2000 (K) 3.8L V6 L36 WAP
CHEVROLET 2500 2003 (1) 6.6L V8 LB7 DIESEL
CHEVROLET 2008 (D) 2.2L L4 L61 AUT 
CHEVROLET 2008 (D) 2.2L L4 L61 MAN
CHEVROLET 2008 (P) 2.4L L4 LE5 AUT
CHEVROLET 2008 (P) 2.4L L4 LE5 MAN
CAPTIVA SPORT 2008 (P) 2.4L L4 LE5
CHEVROLET 2007 (P) 2.4L L4 LE5 AUT
AVALANCHE 2007 (3) 5.3L V8 LC9 6SPD
AVALANCHE 2007 (Y) 6.0L V8 L76
SILVERADO 2007 (X) 4.3L V6 LU3
SILVERADO 2007 (C) 4.8L V8 LY2
SILVERADO 2007 (Y) 6.0L V8 L76
SILVERADO CLASSIC 2007 (X) 4.3L V6 LU3
SILVERADO CLASSIC 2007 (V) 4.8L V8 LR4
SILVERADO CLASSIC 2007 (R) 5.7L V8 L31
SILVERADO CLASSIC 2007 (G) 8.1L V8 L18
EXPRESS SAVANA 2007 (X) 4.3L V6 LU3
EQUINOX 2007 (7) 3.6L V6 LY7
 
Lista de actuadores varía dependiendo el modelo
"CMP ACTUATOR"
"CMP ACTUATOR SOLENOID"
"FAN RELAY 1"
"FAN RELAY 2 Y 3"
"FAN RELAYS 1, 2 Y 3"
"CYLINDER DEACTIVATION SYSTEM"
"CYLINDER 1 DEACTIVATE"
"CYLINDER 4 DEACTIVATE"
"CYLINDER 6 DEACTIVATE"
"CYLINDER 7 DEACTIVATE"
"MALFUNCTION INDICATOR LAMP"
"ENGINE CONTROLS IGNITION RELAY"
"EVAP PURGE SOLENOID"
"EVAP VENT SOLENOID"
"EVAP PURGE/SEAL"
"FUEL PUMP RELAY"
"HO2S BANK 1 SENSOR 1 HEATER"
"HO2S BANK 1 SENSOR 2 HEATER"
"HO2S BANK 2 SENSOR 1 HEATER"
"HO2S BANK 2 SENSOR 2 HEATER"
"LOOP STATUS"
"RVS DISABLE HISTORY RESET"
"SPARK RETARD"


================================================== 
KIA:

RIO 2006-  1.4L GASOLINA
RIO 2006- 1.6L GASOLINA
PICANTO 2006- 1.1L DIESEL CAN
EUROSTAR 2006- 1.1L DIESEL CAN
MORNING 2006- 1.1L DIESEL CAN
SPORTAGE 2006- 2.0L DIESEL CAN
SORENTO 2007- 2.5L DIESEL CAN
SORENTO 2007- 3.3/3.8L GASOLINA CAN
CARENS 2006- 2.0L DIESEL CAN
MOHAVE 2008-  3.8L CAN
MOHAVE 2008- 4.6L CAN
MOHAVE 2008- 3.0L DIESEL CAN

==================================================
ISUZU DIESEL
 
ELF 300
- Se agregaron los siguientes ACTUADORES:
“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No1”
“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No2”
“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No3”
“ACCIONAMIENTO FORZADO DE INYECTOR No4”
"BALANCE CYL 1”
"BALANCE CYL 2”
"BALANCE CYL 3”
"BALANCE CYL 4”
"ORDEN RELE DE INCANDESCENCIA"
"ORDEN FRENO DE ESCAPE"
 
FUNCIONES ESPECIALES:
- Se agrego la lectura y registro de los Codigos del ID de los Inyectores
  
ELF 400,450,500,600
 
FUNCIONES ESPECIALES:
-Selección de limite de velocidad
-ACTUADORES:
  "LUZ PRINCIPAL CRUCERO" 
  "LUZ ESTABLECER CRUCERO"   
  "LUZ BUJÍA INCANDESCENTE"  
  "MIL"  
  "SOLENOIDE EGR"
  "CONTROL DE FRENO DE ESCAPE"
  "BUJÍA INCANDESCENTE"
  "RELEVADOR PTO" 
  "BALANCEO CYL#1"
  "BALANCEO CYL#2"
  "BALANCEO CYL#3" 
  "BALANCEO CYL#4"
  "DET. INYECTOR PILOTO"
 
NUEVA COBERTURA FORWARD 800
- Lectura de códigos de falla*
- Borrado de códigos de falla
- Información de la Ecu
- Lectura del VIN
- ACTUADORES:
"CTRL PREINYECCIÓN"
"CTRL REGLAJE INYEC."
"INY1 ACC.FORZADO"
"INY2 ACC.FORZADO"
"INY3 ACC.FORZADO" 
"INY4 ACC.FORZADO"
"CYL#1 POWER BALANCE"
"CYL#2 POWER BALANCE"
"CYL#3 POWER BALANCE"
"CYL#4 POWER BALANCE"
"CTRL SOL EGR"
"TURBOCOMPRESOR"
"RELE INCANDESCENCIA"
"CTRL FRENO ESCAPE"
- LÍNEA DE DATOS*
 

======================================================
CAMIONES HINO, TOYOLA HILUX, KIA, DAIHATSU, SUSUKI
 
Programación de inyectores en Toyota Hilux Common Rail, motor 1KD.
1. Cobertura en camiones Hino 300. Incluye actuadores y programación de inyectores.
2. Cobertura en Isuzu D-Max. Borrar y leer códigos de avería.
Motores LKS (common rail) y DRM (de bomba electrónica asistida)
3. Cobertura en Kia modelos Kía Mohave, Sorento y Rio. Picanto, Seul, Sportage, Carens, Carnival
4. Agregados nuevos modelos de Hyundai de Elantra con distintos motores de importación directa de Korea y H1 de bomba electrónica asistida.
Incluye variantes de SRS y ABS.
5. Daihatsu Sirion 
6. Variante Suzuki en ABS del Gran Vitara
7. Validación y corrección de variantes de Mitsubishi.


========================================================
PKG50
========================================================
GENERAL MOTORS

FUNCIONES AJUSTES ESPECIALES Silverado 2011
 FUNCIONES ESPECIALES (AJUSTES):
"ENGINE SPEED CONTROL"
"THROTTLE POSITION"
 "CYLINDER POWER BALANCE"
"FUEL TRIM ENABLE"
"FUEL TRIM RESET"
 "HO2S  HEATER LEARN"
"IDLE LEARN RESET"
"OIL LIFE RESET"
 
FUNCIONES AJUSTES ESPECIALES Malibu (F) 2004, S-10 (T) 2003
Además de los actuadores implementados en la Silverado
 “OIL LIFE RESET”
"CYLINDER POWER BALANCE"
"FUEL TRIM RESET"
"FUEL TRIM ENABLE"


ACTUADORES 
Modelos 2005 al 2008 (Protocoles CAN y VPWJ1850)
 “A/C RELAY”
“CMP ACTUATOR”,
“CMP ACTUATOR SOLENOID”
“FAN RELAY 1”
“FAN REALY 2 Y 3”
“FAN RELAY 1 2 Y 3”
“CYLINDER DEACTIVATION SYSTEM”
“CYLINDER 1,4,6,7 DEACTIVATION”
“MIL”
“ENGINE CONTROL IGNITION RELAY”
“EVAP PURGE SOLENOID”
“EVAP VENT SOLENOID”
“EVAP PURGE/SEAL”
“FUEL PUMP RELAY”
“GEN L TERMINAL”
“HO2S B1 S1”
“HO2S B1 S2”
“HO2S B2 S1”
“HO2S B2 S2”
“LOOP STATUS”
“RVS DISABLED HISTORY RESET”
“IDLE SPARK”
“SPARK RETARD”
“STARTER RELAY”



================================================================
FORD

Nueva cobertura en FORD 2008 al 2009 multisistemas:
2008
"MUSTANG(T)",      
"MARK LT(W1)",     
"MKX AWD(U8)",    
"MKX FWD(U6)",     
"MKZ(M2)",             
"NAVIGATOR(U2)", 
"NAVIGATOR L(L2)",
"TOWN CAR(M8)",   
"GRAND MARQUIS(M7)", 
"MARINER 4WD(U9)",      
"MARINER FWD(U8)",      
"MARINER HYBRID 2WD(U2)",
"MARINER HYBRID AWD(U3)",
"MILAN(M0)",                          
"MOUNTAINEER 2WD(U3)",    
"MOUNTAINEER AWD(U4)",    
"SABLE(M4)",  
                        
2009
"MKS - M9",                       
"MKX AWD - U8",
"MKX FWD - U6", 
"MKZ - M2",
"NAVIGATOR - U2", 
"NAVIGATOR L - L2",
"TOWN CAR - M8",
// 2 VIN MERCURY - M, 5 & 6THS VIN
"GRAND MARQUIS - M7", 
"MARINER 4WD - U9", 
"MARINER FWD - U8", 
"MARINER HYBRID 2WD - U2", 
"MARINER HYBRID AWD - U3", 
"MILAN_-M0", 
"MOUNTAINEER 2WD - U3",
"MOUNTAINEER AWD - U4",
"SABLE - M4", 


2010
  "MKS - L9",    
  "MKT - J5",    
  "MKX AWD - J8", 
  "MKX FWD - J6",  
  "MKZ - L2",          
  "NAVIGATOR - J2",
  "NAVIGATOR L - J3", 
  "TOWN CAR - L8",     
// 2 VIN MERCURY - M, 5 & 6THS VIN
  "GRAND MARQUIS - M7", 
  "MARINER AWD - N9",      
  "MARINER FWD - N8",       
  "MARINER HYBRID AWD - N3",
  "MARINER HYBRID FWD - N2", 
  "MILAN_-M0",                          
  "MOUNTAINEER 2WD - N3",    
  "MOUNTAINEER AWD - N4",    

=============================================
CHRYSLER

Linea de datos  hasta 2006-2009 con gráficas y autodetección.

Sistemas:
ENGINE PCM
 ABS
AUTOMATIC SWAY BAR SYSTEM
AIRBAG
SAS STEERING WHEEL ANGLE
WCM  O SKREEM O SKIM O ANTENA
AMPLIFIER
TIPM MODULO DE ALIMENTACION DE CORRIENTE 
INTEGRATED POWER MODULE


========================================================
PKG49
========================================================
CHRYSLER CAN 2004-2009.
PROGRAMACIÓN DE CUERPOS DE ACELERACIÓN.
Línea de datos enhanced.

GM
Control de actuadores bidireccionales  de motor 2002-2004.
FANS LOW SPEED, FANS HIGH SPEED, MIL, A/C RELAY, EVAP PURGE SOLENOID, EVAP VENT SOLENOID, EVAP PURGE SEAL,
EGR SOLENOID, LOOP STATUS, CRUISE INHIBIT, FUEL PUMP, GEN L-TERMINAL Y OTROS.

FORD.
Incluye 82 sistemas de 1996 a 2011 incluyendo POWERTRAIN CONTROL MODULE, TRANSMISSION CONTROL MODULE, 
ANTI-LOCK BRAKE / TRACTION CONTROL MODULE, RESTRAINT CONTROL MODULE,  DRIVERS DOOR MODULE W/TPM, 
HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING, FUEL FIRED COOLANT HEATING MODULE, INSTRUMENT CLUSTER", 
LIGHTING CONTROL MODULE, MESSAGE CENTER MODULE, AIR SUSPENSION, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, 
VEHICLE DYNAMICS MODULE, GENERIC ELECTRONIC MODULE W/TPM, INSTRUMENT CLUSTER, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, 
SATELLITE DIGITAL AUDIO RECEIVER SYSTEM y OTROS.

=========================================================
PKG48
=========================================================
SPRINTER 906 (CAN)
sistemas:
- MOTOR CDI  - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- ESP        - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- EZS, EIZ   - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- MRM,SCM    - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- SAM        - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- BOLS AIRE  - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
-INSTRUMENTOS- INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS - RESET DE SERVICIO 
 
 
 - TRANSMISSION EASYTRONIC MERIVA 2008 z18XE
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Purga Embrague
* Aprend Caja de Cambios
* Adapt punto acoplam  

=========================================================
PKG47
=========================================================
*****   CHRYSLER 2  ****
*****     v 6.0     ****
2004 - 2007
COBERTURA SCI, VPW Y CAN
2004-2007
MULTISISTEMAS
 
PCM ENGINE
TRANSMISION
ABS
AUDIO
CCN INST CLUSTER
ORC OCCUPANT REST
RADIO
TIPDM 
WCM WIRELESS
ASBS SWAY BAR
SAS STEER ANGLE
AMP AMPLIFIER
- ARBOL COMPLETO
- LEER Y BORRAR CODIGOS
- EN MOTOR CAN ACTUADORES
 
INJECTOR#1, INJECTOR#2, INJECTOR#3, INJECTOR#4
INJECTOR#5, INJECTOR#6, INJECTOR#7 ,INJECTOR#8
EGR 0%, 15%, 32%, 48%, 64%, 80%
A/C COMPRESSOR
DBL START OVR
AUTO SHUTDOWN
FUEL PUMP
FAN RELAY #1
ALTERN FIELD 0%
ALTERN FIELD 10%
ALTERN FIELD 20%
ALTERN FIELD 30%
ALTERN FIELD 40%
ALTERN FIELD 50%
O2S11 0%
O2S11 15%
O2S11 25%
O2S21 0%
O2S21 15%
O2S21 25%
O2S12 0%
O2S12 15%
O2S12 25%
O2S21 0%
O2S21 15%
O2S21 25%
 
RESETEAR MEMORIA Y VALORES APRENDIDOS DE:
 
ADAPTATIVE NUMERATOR
MINIMUM TPS
SHUT OFF REASON
ENGINE RUN TIME
FUEL ADAPTIVES
ALL ADAPTIVES
 
PROGRAMACION ETC  (CUERPO DE ACELERACION)
 
============================================================= 
*****   SUZUKI 3.6  ****
 
Detalles:
- Se agrega variante del sistema de bolsa de aire
(con init fivebaud 0x4f ID 0x58)
con las siguientes funciones:
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
Se actualiza DTC Library
 
============================================================
*****    AVEO 2.1   *****
Detalles:
- Se agrega nuevo sistema de Frenos ABS y se 
actualiza DTC library, con las siguientes funciones:
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
Actuadores
 
============================================================
******  HONDA 4.3.4  ******
Detalles:
- Se mejora funcion de leer codigos en sistema OBD, 
  se actualiza DTC library para OBD
y se agregan 6 sistemas CAN: PGM, AT, IMA-MC-BCM,I-SHIFT,ACM Y BRAKE EVPS.
Con las siguientes funciones:
Leer codigos permanentes
Leer codigos pendientes
Borrar codigos
Leer VIN
 
============================================================
*****  HYUNDAI 5.6.6  *****
- Se mejora función para leer información de ECU y
  la función de borrar códigos.
- Se agrego Elantra 2008 de Costa Rica 
con los siguientes sistemas con protocolo ISO 14230:
+ ENGINE
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+ ABS
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+SRS
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+BCM
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
 
============================================================
**** SAAB 1.4 ****
Cobertura 2002 -2005
para 9-3, y 9-5.
 Con lo siguientes sistemas
+MOTOR
+TRANSMISSION
+BODY:
+ DICE
+ MIU
+ SID
+ TWICE
 
Con las siguientes funciones:
+ Leer codigos
+ Borrar codigos
+ Leer informacion de ECU (incluye VIN)
+ Linea de Datos
+ Graficas
 
=========================================================
**** ISUZU HD 1.9.9 ***** (Requiere conectoes de KIT HD)
NPR 2006 4HK protocolo VPW J1850
NPR/NQR/NRR 2005 protocolo VPW J1850
FTR/FVR FXR 2006  protocolo VPW J1850
GMC 7500 2007 protocolo J1708 motor Caterpillar
FSR/FTR 6HK protocolo j1708
GMC WT protocolo j1708
 
========================================================
**** MITSUBISHI 2.9.3 ****  (Requiere conector CM100)
Se actualiza base de datos de IDs y librería de códigos.
Además se agrega línea de datos de los sistemas

========================================================
PKG46 
====================================
Opcion libre numero de serie 11,000 en adelante.
Licencia requerida numeros de serie 1000 a 10,999.

MAZDA 1.2.2
Se agregaron los siguientes sistemas:
- PCM
- TRANSMISSION
- ABS
- IC
- EPS
- RCM
- BODY-GEM
- VSM
- 4X4M
- RKE
 
Con las siguientes funciones:
- Leer y Borrar Codigos
Linea de Datos (solo motor) con el siguiente grupo:
-Engine Management Data
- Emissions/Evap/Fuel System Data
- Fuel Trim/O2 Sensor Data
- Relay /Switches/Charging Data
- Transmission
- Abs
- Airbag
- Body Control Module
- Electronic Power-Controlled Power Steering
===========================================
CHRYSLER 2 VERSION 5,5
ATTITUDE  DEL 2006 AL 2011
Con los siguientes sistemas:
- Motor 
- Transmission
- Inmovilizador
Con las siguientes funciones
- Leer y Borrar
- Linea de Datos
- Graficas
- Actuadores
- Reset values
==========================================
HYUNDAI 5.6 
H100 GASOLINA 2012
Con los siguientes sistemas:
- Motor
- Body
Con las siguientes funciones:
- Leer y borrar 
- Linea datos solo motor
 
=========================================
DAEWOO 3.6
 
spark 1.0
optra 1.0
-Mismas opciones que GM 5.1
 
*Aveo 2.0
- del 2004 al 2012
Con los siguientes sistemas:
- Engine 1.6L L91
- Transmission
- Inmobiliser
- Bolsa de Aire
- Abs
Con las siguientes funciones:
- Leer y Borrar
- Linea de Datos
- Graficas
- Actuadores


=======================================================
PKG45X SHARK 32

-Framework 2.72
-Version Hc12: C159
/*************************************************************************************/
/** NISSAN VERSION 7.1 **/
/*************************************************************************************/
-Sentra 2009 -2011
-TIIDA 2010 - 2011
-MARCH 2012
Motor
Leer codigos,Borra Codigos,Linea de datos,Actuadores
Adaptaciones
- Ajuste de cuerpo de aceleracion
- Reset valor autoaprendidos
- Presion de gasolina 
- Ajuste de tiempo de ign
- Modificar Ralenti

AT/CVT, Lee y borra codigos
Power steering, Lee y borra codigos
Meter, Lee y borra codigos
BCM, Lee y borra codigos
IPDM E/R, Lee y borra codigos
======================================================
-APRIO 2008 - 2011 versión 7.0 con los siguientes sistemas:
ENGINE GASOLINE, AIRBAG, ABS, TRANSMISION, A/C, IMMOBILISER, UNIT PCM,ENGINE DIESEL

APRIO

Motor
- Leer codigos - borrar codigos - linea de datos - actuadores - leer configuracion
- Reinicializacion o reset de valores aprendidos
Transmision
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos - programacion de carga/descarga
- reset de auto-adaptativos
A/C
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos
ABS
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos
Bolsa de aire
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos
Unidad PCM
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos
Inmovilizador
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos

/*************************************************************************************/
/** SAAB VERSION 1.0 **/
/*************************************************************************************/
-AÑOS 2002 Y 2003 :
CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
* ENGINE: TRIONIC 7 Y PSG 16 (TiD) protocolo iso14230
* TCM-TRANSMISSION protocolo iso14230
* BOLSA AIRE protocolo iso14230
* ACC-CONTROL AUTOMATICO DE LA CLIMATIZACION protocolo iso14230
* MIU-INSTRUMENTO PRINCIPAL protocolo iso14230
* SID-SAAB INFORMATION DISPLAY protocolo iso14230
* DICE-ELECTRONICA DEL TABLERO protocolo iso14230
* TWICE-ELECTRONICA CENTRAL CON ALARMA ANTIRROBO protocolo iso14230
* CDC- COMPACT DISC CHANGER protocolo iso14230
* SIST AUDIO POPULAR protocolo iso14230
* PSM -ASIENTOS MANIOBRADOS ELECTRICAMENTE protocolo iso14230
* DAH - DIESEL ADDITIONAL HEATER protocolo iso14230
* ABS/TC 3.5 protocolo iso14230
CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:
- INFO ECU:
* VIN
* No.ARTICULO SAAB
* No.HARDWARE DISP. DE MANDO
* VERSION DISPOSITIVO DE MANDO
* No.SOFTWARE DISP. DE MANDO
*VERSION SOFTWARE
*DISPOSICIONES EMISIONES Y HOMOLOGACION
*DENOMINACION DEL SISTEMA
*FECHA DE PROGRAMACION
*IDENTIFICADOR DE DATOS DE DIAGNOSTICO
- LEER CODIGOS DE FALLA
- BORRAR CODIGOS DE FALLA

/*************************************************************************************/
/** MAZDA VERSION 1.2.1 **/
/*************************************************************************************/
- Se actualiza MAZDA para algunos marcas de ECUADOR
1.A PARTIR DE 1998 A 2007 SE AGREGARON LAS SIGUIENTES MARCAS:
*B.2600 4X4M ECUADOR
*B.2200 4X2 ECUADOR
*BT.50 2600 4X4M ECUADOR
*BT50 2200 ECUADOR
*ALLEGRO ECUADOR
CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
*PCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*ABS protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*RCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*4X4M protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

/*************************************************************************************/
/** OPEL VERSION 5.2 **/
/*************************************************************************************/
- Se actualiza proyecto independiente de MERIVA a version 1.5 donde se mejora formula de acceso a funciones especiales
- SE AGREGO EJECUTAR OPEL_CORSA.cj4 version 1.2 COMO PROYECTO INDEPENDIENTE 
CORSA version 1.2:
* Se mejora formula de acceso a funciones especiales
* Se modifica interfaz grafica de linea de datos
SISTEMAS:
- motor X18 NE1, T18NE1
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Actuadores
- TRANSMISSION EASYTRONIC
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Purga Embrague
* Aprend Caja de Cambios
* Adapt punto acoplam 
- BCM
* Info Ecu: VIN, #PIEZA Y CODIGO ALFA, #VERSION HARDWARE, VERSION UNIDAD CTRL, #SOFTWARE UNIDAD CTRL
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION, IDENTIFICADOR
FECHA FABRICACION, INDICE CODIGOS Y VERSION CODIGO
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
- INMOVILIZADOR
* info gral
* vin, codigo
* dtc permanentes
* borrar memoria
* linea de datos
* Graficas
* Programar llave
* Borrar llave
- EXTRACTOR PIN


/****************** GM_2 version 1.7.e**********************/
- Se actualiza GM_2 : 
1. Se actualiza libreria de codigos y se mejora arbol de selección de vehiculo
2. Se agregaron más sistemas de carroceria para los años 2001 (camionetas MPV y trucks) y 2002( cars & MPV)
Sistemas agregados:
*DRIVER INFO CTR
*inst panel clus
*dash integration
*INST PANEL MOD
*DRIVER DOOR MOD
*SEAT MEMORY MOD
*ONSTAR
*PANEL DE CONTROL DEL CLIMA
*radio, entre otros mas
Se agrego linea de datos de las siguientes opciones
(F)2.2L LINE(J)AT
(F)2.2L LINE(J)MT 
(4)2.2L LINE(J)AT
(4)2.2L LINE(J)MT
(T)2.4L LINE(J)AT
(T)2.4L LINE(J)MT
(J)3.1L LINE(N)
MALIBU Z-04




===========================================================
PKG43

MAZDA CX7 y CX9

VW
Se agregaron datos a Bolsa de Aire
FORD...
Modifica programacion llaves en CAN

GM
Se integra SILVERADO 2011.
SILVERADO 2010 soporta comunicacion modulos CAN en motor, transmision, bomba de combustible.
TIPO MOTOR  4.3L V6 LU3
LINEA (C)
-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos
 
SIERRA Denali 2008
TIPO MOTOR(A) 4.8L V8 L20 linea c
automatico
-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos

SATURN del 1996 AL 2009
-Leer y borrar codigos -VIN

===========================================================
PKG42
Se removio despliegue de pantallas en Android Tablets para dejarlo como opcional.

 ===========================================================
PKG41

Se agregaron los iconos Cumunicaciones, configuracion e informacion.
se relocalizaron funciones battery tester, Waveforms and OBDI.

En la opcion de Comunicaciones se agregaron las opciones:
- INJECTOLINK. Para comunicacion con ScanPC y ScanPCPRO.
- ELM.         Para aplicaciones Devtoaster iPad y compatibilidad ELM.
- Soporte despliegue de pantallas en tablets Android y Windows7.

FORD 7.2
SE AGREGA LOBO , F-450 POWER STROKE, F-350 POWER STROKE.
LEER CODIGOS,BORRAR CODIGOS, LINEA DE DATOS,GRAFICAS,DTC KOEO,DTC KOER,REAJUSTE KAM,VIN

ISUZU HD 1.9
SE CORRIGE  DESPLIEGUE DE LINEA DE DATOS EN SALTO DE PAGINA

MITSUBISHI 2.8 SE AGREGAN LOS SIGUIENTES IDs CON LINEA DE DATOS
Identificadores:
ID_70F0,ID_70F1,ID_70F2,ID_70F3,ID_70F8,ID_70F9,ID_70FA,ID_70FB,ID_70FE,ID_70FF,ID_7100
ID_7104,ID_7105,ID_7106,ID_7107,ID_710B,ID_710D,ID_710E,ID_7111,ID_7116,ID_7118,ID_711A
ID_711D,ID_711F,ID_7120,ID_7121,ID_7122,ID_7125,ID_7126,ID_7128,ID_712A,ID_712D,ID_712E
ID_712F,ID_7138,ID_713C,ID_713D,ID_7145,ID_7146,ID_7148,ID_7149,ID_714B,ID_714C,ID_714D
ID_714E,ID_7150,ID_7155,ID_7158,ID_7159,ID_715A,ID_715B,ID_715C,ID_7160,ID_7161,ID_7162
ID_7163,ID_7164,ID_7168,ID_716D,ID_716E,ID_7171,ID_7172,ID_7177,ID_7178,ID_717B,ID_717C
ID_7182,ID_7184,ID_7185,ID_7186,ID_7188,ID_718C,ID_7193,ID_7194,ID_7195,ID_7206,ID_7212
ID_721B,ID_721C,ID_721D,ID_7220,ID_7221,ID_7234,ID_7236,ID_7237

SE AGREGO EL PROGRAMA DE AVEO EN GM DESDE EL 2004 AL 2011
- EN MOTOR 1.6 LXT,L91
  LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS,8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS
MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC
GRAFICAS, 
-8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS
MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC
ACTUADORES
IAC (INC Y DEC RPMS), REL A/C, VENT BAJO, VENT ALTO, EGR,PURGE EVAP, VENT EVAP, BOMBA GAS
EDO CIRCUITO, LUZ MIL, RETARDO CHISPA, PRUEBA DE INYECTORES, RESTABLECIMIENTO DE LA IAC
RESTABLECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
TRANSMISION AUTOMATICA
LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS, GRAFICAS, 
ACTUADORES
SOLENOIDE TCC, SOLENOIDE 1-2, SOLENOIDE 2-3
INMOVILIZADOR
PROGRAMACION DE LLAVES

CHRSYLER 
SE CORRIGIERON UNAS FUNCIONES DEL SKIM

NISSAN 
SE AGREGO COMPATIBILIDAD CON EL CABSTER DIESEL

OPEL
Se agrego cobertura para T18NE1
para programar modulos nuevos  y usados de motor y transmision
con las pruebas de adaptacion de modulo

=============================================================
PKG40

Chevrolet GM SPARK (Made by Daewoo)
- Motor 1.2L
  Leer DTC
  Borrar memoria
  Linea de datos (4 lineas: linea de datos 1, linea de datos 2, linea de datos 3. HO2S)
  Graficas
  Actuadores:  Rel A/C, Ventil Bajo, Ventil Alto, EGR, Rel ign ctrl, Purge evap, bomba gas,luz mil
  Restableciemiento de aprendizaje Relanti
  Aprendizaje de Ciguenal
  Funcion ISX
  Restablecer ECM
 - Inmovilizador
   Programar llaves
   Diagnostico de llave
   Cambio a modo neutro
DAEWOO
-Se corrigio la programacion de llaves de matiz
CATERPILLAR
- Se corrigio problema de comunicacion
DETROIT
- Se corrigio problema de comunicacion
CUMMINS
- Se corrigio problema de comunicacion
-CHRSYLER 
- Se agrego cobertura al 2003
- GENERICO
  Se agrego funcion de traduccion desde el generico
- Se agrego soporte a lenguaje en NISSAN, OPEL y VW en Griego
BASES DE DATOS DE DTCS AGREGABLES

SE AGREGO LA MARCA USUZU PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS.
ISUZU 1.0
Cobertura(Solo protocolo VPW):
    -Engine : Leer y borrar codigos, Linea de datos
       tipos de motor    
             2.2L L4 X22SE      
             3.0L L4 4JX1
             3.2L V6 6VD1(-1999)
             3.2L V6 6VD1(2000-)
             3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)
             3.2L V6 6VE1(-1999)
             3.2L V6 6VE1(2000-)
             3.5L V6 6VE1(-1999)
             3.5L V6 6VE1(2000-)
             3.2L V6 6VD1 HITAC(-02)
             3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)
             3.5L V6 6VE1 HITAC(02-)
    -Transmission: Leer y borrar codigos, Linea de datos
            4L30E(-1999)
            4L30E(2000-)
            AW30-40LE(-2002)
    -Abs: Leer y borrar codigos.
"AMIGO","AXIOM","BIGHORN","JACKAROO","LAO-RODEO","LUV KB","RODEO","MU","TROOPER","V-CROSS",
"WIZARD"


========================================================================
PKG 39

NISSAN Lineas de datos de Nissan motor CAN. Actuadores de motor y adaptaciones 
 de motor (Marcha mínima, ajuste tiempo ignicion, ajuste cuerpo de aceleracion).
CHRYSLER Cobertura hasta 2002 Chrysler,Dodge, plymouth y Jeep
Soporte memoria SST.


RENAULT PLatina / Clio 2
MOTOR
- Se agrego informacion de la ECU
- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)
- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)
- Se extendio la linea de datos especificos
- Se corrigieron los actuadores
- Se agrego funcion de Renicilializacion
TRANSMISION
- Se agrego funcion de auto-adaptativas
- Se agrego funcion de programacion SIN CARGA/CARGA COMPLETA (ajuste de cuerpo 
aceleracion)


KANGOO MUX GASOLINA
MOTOR
- Se agrego informacion de la ECU
- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)
- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)
- Se extendio la linea de datos especificos
- Se corrigieron los actuadores
- Se agrego funcion de Renicilializacion


MITSUBISHI 2.7 (Requiere modulo M100 en algunos modelos)
soporta los protocolos ISO y CAN
-tiene cobertura de multisistemas
 MOTOR, TRANSMISION, ABS, AIRBAG, INMOVILIZADOR, DISPLAY,METER, A/C, 
SUSPENSION,TCL,  SWS,ACD, CRUISE CONTROL, PWR STEERING, HYD POWER, SS4, TPMS
- Leer  codigos de falla
- Borrar codigos de falla
- Lineas de datos (en varios modelos seleccionados)


INTERNATIONAL 2.7
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla
-FRENOS
lee codigos de falla
borra codigos de falla

CUMMINS 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla


CATERPILLAR 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla


DETROIT 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla

========================================================================
PKG 38

CHRYSLER Programación de cuerpo de aceleración (ETC)  -          
 
MERIVA OPEL/GM 
motor X18NE1, Transmision easytronic, BCM, Inmovilizador, extracción del código secreto,
 
MOTOR X18NE1 Info ecu, códigos específicos, Borrar códigos de falla,líneas de datos extendidas (50), 
graficas, actuadores, programación del VIN, programar modulo, programación de variantes, programación CAN
TRANSMISION EASYTRONIC
Info ecu, Códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla, Lineas de datos extendidos (70), Graficas, Purga de embrague
Aprendizaje de caja de cambios, Adaptación punto de acoplamiento, Programar vin, Programar MTA, Programar variantes
BCM
Info ecu, Leer códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla
INMOBILIZADOR.
Info ecu, Info código de llave, Borrar códigos de falla, Líneas de datos, Graficas, Programar llave, Borrar llave
Extractor de PIN o código secreto, El que se requiere para programar llaves

HYUNDAI Se agrego cobertura Verna Nacional.
NISSAN Se corrigio submenu en el sistema ABS
OPEL Se corrigio posicion de rediccionador 9194 para extractor de Corsa
RENAULT  Se agrego cobertura de TRAFIC II DIESEL
PEUGEOT Se agrego la funcion de adaptativas (Ajuste de cuerpo de aceleracion) en motor 
y adaptivas en transmision.
Compatible con modulo WiFi para comunicacion ScanPC PRO.
Compatible con iPhone/iPad appliacion REV de www.devtoaster.com

========================================================================
PKG37 
 Cobertura de Transit Diesel en multisistemas
 Chrysler (Nuevo software) 1996-2000 (Multisistemas)

========================================================================
PKG36.
Se agrego en FORD CAN prueba KOEO, KOER, Reajuste de KAM y VIN.
Se agrego lectura de voltajes canal 1 y 2 para el ScanPC PRO.
Codigo secreto de OPEL Corsa
Nissan leer y borrar codigos CAN.
Nissan Extractor del BCD PIN para extraer el codigo secreto
Nissan Linea de datos y actuadores BCM.
Ford. Correccion programacion de llaves
VW extractor de codigo Pointer.
Daewoo/Matiz Se correigio programacion de llaves.
ISUZU Diesel HD. Se corrigio comunicacion ISUZU ELF 400 (VPW)
========================================================================
