ABG01 (1) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG02 (2) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG03 (3) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR EN CORTO A TIERRA
ABG04 (4) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR EN CORTO A VOLTAJE
ABG05 (5) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG06 (6) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG07 (7) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO EN CORTO A TIERRA
ABG08 (8) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO EN CORTO A VOLTAJE
ABG09 (9) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL CONDUCTOR CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG10 (10) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL CONDUCTOR CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG11 (11) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL CONDUCTOR EN CORTO A TIERRA
ABG12 (12) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL CONDUCTOR EN CORTO A VOLTAJE
ABG13 (13) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL PASAJERO CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG14 (14) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL PASAJERO CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG15 (15) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL PASAJERO EN CORTO A TIERRA
ABG16 (16) CIRCUITO DE DESPLIEGUE PRETENSIONADOR DEL PASAJERO EN CORTO A VOLTAJE
ABG23 (23) VOLTAJE ALTO DE BATERIA
ABG24 (24) VOLTAJE BAJO DE BATERIA
ABG25 (26) LUZ ADVERTENCIA SIR
ABG30 (30) CONFIGURACION SDM
ABG31 (31) SDM NO REUTILIZABLE
ABG32 (32) SE REGISTRO COLISION FRONTAL
ABG33 (33) DESPLIEGUE COMANDO AIRBAG CONDUCTOR
ABG34 (34) DESPLIEGUE COMANDO AIRBAG DEL PASAJERO
ABG35 (35) DESPLIEGUE COMANDO SOLO DEL PRETENSIONADOR
ABG38 (38) NUMERO DE USO REPETIDO EXCEDIDO
ABG52 (52) CIRCUITO DESPLIEGUE AIRBAG CONDUCTOR CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG53 (53) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG54 (54) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR EN CORTO A TIERRA
ABG55 (55) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL CONDUCTOR EN CORTO A VOLTAJE
ABG56 (56) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO CON MUY ALTA RESISTENCIA
ABG57 (57) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO CON MUY BAJA RESISTENCIA
ABG58 (58) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO EN CORTO A TIERRA
ABG59 (59) CIRCUITO DE DESPLIEGUE AIRBAG DEL PASAJERO EN CORTO A VOLTAJE
ABG80 (80) SENSOR DE IMPACTO LATERAL IZQUIERDO EN CORTO A VOLTAJE O CIRCUITO ABIERTO
ABG81 (81) SENSOR DE IMPACTO LATERAL IZQUIERDO EN CORTO A TIERRA
ABG82 (82) COMUNICACION INVALIDA DEL SENSOR DE IMPACTO LATERAL IZQUIERDO
ABG83 (83) RENDIMIENTO DEL SENSOR DE IMPACTO LATERAL DEL CONDUCTOR
ABG84 (84) SENSOR DE IMPACTO LATERAL DERECHO EN CORTO A VOLTAJE O CIRCUITO ABIERTO
ABG85 (85) SENSOR DE IMPACTO LATERAL DERECHO EN CORTO A TIERRA
ABG86 (86) COMUNICACION INVALIDA DEL SENSOR DE IMPACTO LATERAL DERECHO
ABG87 (87) RENDIMIENTO DEL SENSOR DE IMPACTO LATERAL DEL PASAJERO
P0001 CIRCUITO CONTROL REGULADOR COMBUSTIBLE, ABIERTO 			
P0002 CIRCUITO CONTROL REGULADOR COMBUSTIBLE, FUERA DE RANGO 			
P0003 CIRCUITO CONTROL REGULADOR COMBUSTIBLE, BAJO 			
P0004 CIRCUITO CONTROL REGULADOR COMBUSTIBLE, ALTO 			
P0005 CIRCUTO CONTROL DE CIERRE DE COMBUSTIBLE, VALV. A, ABIERTO 			
P0006 CIRCUTO CONTROL DE CIERRE DE COMBUSTIBLE, VALV. A, BAJO 			
P0007 CIRCUTO CONTROL DE CIERRE DE COMBUSTIBLE, VALV. A, ALTO 			
P0008 RENDIMIENTO DEL SISTEMA, BANCO 1 			
P0009 RENDIMIENTO DEL SISTEMA, BANCO 2 			
P0010 CIRCUITO ACTUADOR ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 			
P0011 POSICION ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1, MUY ADELANTADO 			
P0012 POSICION ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1, MUY ATRASADO 			
P0013 CIRCUITO ACTUADOR ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1 			
P0014 POSICION ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, MUY ADELANTADO 			
P0015 POSICION ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, MUY ATRASADO 			
P0016 RELACION ARBOL DE LEVAS-CIGUENAL, SENSOR A, BANCO 1 			
P0017 RELACION ARBOL DE LEVAS-CIGUENAL, SENSOR B, BANCO 1 			
P0018 RELACION ARBOL DE LEVAS-CIGUENAL, SENSOR A, BANCO 2 			
P0019 RELACION ARBOL DE LEVAS-CIGUENAL, SENSOR B, BANCO 2 			
P0020 CIRCUITO ACTUADOR ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2 			
P0021 POSICION ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, MUY ADELANTADO 			
P0022 POSICION ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, MUY ATRASADO 			
P0023 CIRCUITO ACTUADOR ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2 			
P0024 POSICION ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, MUY ADELANTADO 			
P0025 POSICION ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, MUY ATRASADO 			
P0026 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 1, FUERA DE RANGO 			
P0027 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 1, FUERA DE RANGO 			
P0028 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 2, FUERA DE RANGO			
P0029 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 2, FUERA DE RANGO			
P0030 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1			
P0031 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1, BAJO			
P0032 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1, ALTO			
P0033 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA BYPASS DEL TURBO	
P0034 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA BYPASS DEL TURBO, BAJO	
P0035 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA BYPASS DEL TURBO, ALTO	
P0036 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1	
P0037 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1,BAJO	
P0038 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1, ALTO	
P0039 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA BYPASS DEL TURBO / SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0040 SENALES DE SENSORES DE OXIGENO CAMBIAN ENTRE, SENSOR 1 BANCO 1 / SENSOR 1 BANCO 2	
P0041 SENALES DE SENSORES DE OXIGENO CAMBIAN ENTRE, SENSOR 2 BANCO 1 / SENSOR 2 BANCO 2	
P0042 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1	
P0043 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1,BAJO	
P0044 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1, ALTO	
P0045 CIRCUITO CONTROL DE SELENOIDE DE PRESION DEL TURBO / SUPER CARGADOR, ABIERTO	
P0046 CIRCUITO CONTROL DE SELENOIDE DE PRESION DEL TURBO / SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0047 CIRCUITO CONTROL DE SELENOIDE DE PRESION DEL TURBO / SUPER CARGADOR, BAJO	
P0048 CIRCUITO CONTROL DE SELENOIDE DE PRESION DEL TURBO / SUPER CARGADOR, ALTO	
P0049 EXESIVA VELOCIDAD DE LA TURBINA DEL TURBO / SUPER CARGADOR 	
P0050 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2	
P0051 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2, BAJO	
P0052 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2, ALTO	
P0053 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1	
P0054 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1	
P0055 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1	
P0056 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2	
P0057 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2, BAJO	
P0058 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2, ALTO	
P0059 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2	
P0060 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2	
P0061 RESISTENCIA DE LA CALEFACCION, SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2	
P0062 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2	
P0063 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2, BAJO	
P0064 CIRCUITO CONTROL DE CALEFACCION DE SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2, ALTO	
P0065 CONTROL DE INYECCION DE AIRE ASISTIDO, FUERA DE RANGO	
P0066 CONTROL DE INYECCION DE AIRE ASISTIDO, CIRCUITO INOPERANTE O BAJO	
P0067 CONTROL DE INYECCION DE AIRE ASISTIDO, CIRCUITO ALTO	
P0068 RELACION ENTRE MAP / MAF Y POSICION DE MARIPOSA	
P0069 RELACION ENTRE MAP Y PRESION BAROMETRICA	
P0070 CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE 	
P0071 CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, FUERA DE RANGO	
P0072 CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, BAJO	
P0073 CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, ALTO	
P0074 CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, FALLA INTERMITENTE	
P0075 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 1 	
P0076 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 1, BAJO	
P0077 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 1, ALTO	
P0078 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 1 	
P0079 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 1, BAJO	
P0080 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 1, ALTO	
P0081 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 2 	
P0082 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 2, BAJO	
P0083 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ADMISION, BANCO 2, ALTO	
P0084 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 2 	
P0085 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 2, BAJO	
P0086 CIRCUITO CONTROL DEL SELENOIDE DE VALVULA DE ESCAPE, BANCO 2, ALTO	
P0087 PRESION DE RIEL DE INYECTORES, MUY BAJA	
P0088 PRESION DE RIEL DE INYECTORES, MUY ALTA	
P0089 RENDIMIENTO DEL REGULADOR 1, DE PRESION DE COMBUSTIBLE	
P0090 CIRCUITO DE CONTROL DEL REGULADOR 1, DE PRESION DE COMBUSTIBLE	
P0091 CIRCUITO DE CONTROL DEL REGULADOR 1, DE PRESION DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0092 CIRCUITO DE CONTROL DEL REGULADOR 1, DE PRESION DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0093 SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS, FUGA GRANDE	
P0094 SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS, FUGA PEQUENA	
P0095 CIRCUITO DE SENSOR 2 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION 	
P0096 CIRCUITO DE SENSOR 2 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, FUERA DE RANGO 	
P0097 CIRCUITO DE SENSOR 2 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, BAJO 	
P0098 CIRCUITO DE SENSOR 2 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, ALTO 	
P0099 CIRCUITO DE SENSOR 2 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, FALLA INTERMITENTE	
P0100 CIRCUITO DE FLUJO DE MASA O VOLUMEN DE AIRE	
P0101 CIRCUITO DE FLUJO DE MASA O VOLUMEN DE AIRE, FUERA DE RANGO	
P0102 CIRCUITO DE FLUJO DE MASA O VOLUMEN DE AIRE, SENAL BAJA	
P0103 CIRCUITO DE FLUJO DE MASA O VOLUMEN DE AIRE, SENAL ALTA	
P0104 CIRCUITO DE FLUJO DE MASA O VOLUMEN DE AIRE, FALLA INTERMITENTE	
P0105 CIRCUITO DE PRESION ABSOLUTA DE MULTIPLE / PRESION BAROMETRICA	
P0106 CIRCUITO DE PRESION ABSOLUTA DE MULTIPLE / PRESION BAROMETRICA, FUERA DE RANGO	
P0107 CIRCUITO DE PRESION ABSOLUTA DE MULTIPLE / PRESION BAROMETRICA, SENAL BAJA	
P0108 CIRCUITO DE PRESION ABSOLUTA DE MULTIPLE / PRESION BAROMETRICA, SENAL ALTA	
P0109 CIRCUITO DE PRESION ABSOLUTA DE MULTIPLE / PRESION BAROMETRICA, FALLA INTERMITENTE	
P0110 CIRCUITO DE SENSOR 1 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION 	
P0111 CIRCUITO DE SENSOR 1 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, FUERA DE RANGO 	
P0112 CIRCUITO DE SENSOR 1 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, BAJO 	
P0113 CIRCUITO DE SENSOR 1 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, ALTO 	
P0114 CIRCUITO DE SENSOR 1 DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, FALLA INTERMITENTE	
P0115 CIRCUITO DE TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	
P0116 CIRCUITO DE TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR, FUERA DE RANGO	
P0117 CIRCUITO DE TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR, BAJO	
P0118 CIRCUITO DE TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR, ALTO	
P0119 CIRCUITO DE TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR, FALLA INTERMITENTE	
P0120 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH A	
P0121 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH A, FUERA DE RANGO	
P0122 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH A, BAJO	
P0123 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH A, ALTO	
P0124 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH A, FALLA INTERMITENTE	
P0125 INSUFICIENTE TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE PARA CIRCUITO CERRADO	
P0126 INSUFICIENTE TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE PARA OPERACION ESTABLE	
P0127 TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION, MUY ALTA	
P0128 TERMOSTATO DEL ANTICONGELANTE, BAJO	
P0129 PRESION BAROMETRICA, BAJA	
P0130 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1	
P0131 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1, VOLTAJE BAJO	
P0132 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1, VOLTAJE ALTO	
P0133 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1,SENAL LENTA	
P0134 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1,SIN ACTIVIDAD	
P0135 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 1	
P0136 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1	
P0137 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1, VOLTAJE BAJO	
P0138 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1, VOLTAJE ALTO	
P0139 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1,SENAL LENTA	
P0140 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1,SIN ACTIVIDAD	
P0141 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 1	
P0142 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1	
P0143 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1, VOLTAJE BAJO	
P0144 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1, VOLTAJE ALTO	
P0145 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1,SENAL LENTA	
P0146 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1,SIN ACTIVIDAD	
P0147 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 1	
P0148 ERROR SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
P0149 ERROR EN TIEMPO DE INYECCION	
P0150 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2	
P0151 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2, VOLTAJE BAJO	
P0152 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2, VOLTAJE ALTO	
P0153 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2,SENAL LENTA	
P0154 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2,SIN ACTIVIDAD	
P0155 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 1, BANCO 2	
P0156 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2	
P0157 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2, VOLTAJE BAJO	
P0158 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2, VOLTAJE ALTO	
P0159 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2,SENAL LENTA	
P0160 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2,SIN ACTIVIDAD	
P0161 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 2, BANCO 2	
P0162 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2	
P0163 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2, VOLTAJE BAJO	
P0164 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2, VOLTAJE ALTO	
P0165 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2,SENAL LENTA	
P0166 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2,SIN ACTIVIDAD	
P0167 CIRCUITO CALEFACCION SENSOR DE OXIGENO 3, BANCO 2	
P0168 TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, MUY ALTA	
P0169 CALIDAD INCORRECTA DEL COMBUSTIBLE	
P0170 AJUSTE DE COMBUSTIBLE, BANCO 1	
P0171 MEZCLA POBRE, BANCO 1	
P0172 MEZCLA RICA, BANCO 1	
P0173 AJUSTE DE COMBUSTIBLE, BANCO 2	
P0174 MEZCLA POBRE, BANCO 2	
P0175 MEZCLA RICA, BANCO 2	
P0176 CIRCUITO SENSOR DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE	
P0177 CIRCUITO SENSOR DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE, FUERA DE RANGO	
P0178 CIRCUITO SENSOR DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0179 CIRCUITO SENSOR DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0180 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE	
P0181 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, FUERA DE RANGO	
P0182 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0183 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0184 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, FALLA INTERMITENTE	
P0185 CIRCUITO SENSOR B DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE	
P0186 CIRCUITO SENSOR B DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, FUERA DE RANGO	
P0187 CIRCUITO SENSOR B DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0188 CIRCUITO SENSOR B DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0189 CIRCUITO SENSOR B DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE, FALLA INTERMITENTE	
P0190 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DEL RIEL DE INYECTORES 	
P0191 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DEL RIEL DE INYECTORES, FUERA DE RANGO 	
P0192 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DEL RIEL DE INYECTORES, BAJO 	
P0193 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DEL RIEL DE INYECTORES, ALTO 	
P0194 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DEL RIEL DE INYECTORES, FALLA INTERMITENTE 	
P0195 SENSOR DE TEMPERATURA DE ACITE DE MOTOR 	
P0196 SENSOR DE TEMPERATURA DE ACITE DE MOTOR, FUREA DE RANGO	
P0197 SENSOR DE TEMPERATURA DE ACITE DE MOTOR, BAJO 	
P0198 SENSOR DE TEMPERATURA DE ACITE DE MOTOR, ALTO	
P0199 SENSOR DE TEMPERATURA DE ACITE DE MOTOR, FALLA INTERMITENTE 	
P0200 CIRCUITO DE INYECTORES, ABIERTO	
P0201 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 1	
P0202 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 2	
P0203 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 3	
P0204 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 4	
P0205 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 5	
P0206 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 6	
P0207 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 7	
P0208 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 8	
P0209 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 9	
P0210 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 10	
P0211 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 11	
P0212 CIRCUITO INYECTOR ABIERTO, CILINDRO 12	
P0213 INJECTOR DE ARANQUE EN FRIO 1	
P0214 INJECTOR DE ARANQUE EN FRIO 2	
P0215 SELENOIDE DE APAGADO DE MOTOR	
P0216 CIRCUITO DE CONTROL DE TIEMPO DE INYECCION / INYECTOR	
P0217 TEMPERATURA DE ANTICONGELANTE, ALTA	
P0218 TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTA	
P0219 CONDICION DE MOTOR SOBRE REVOLUCIONADO	
P0220 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH B	
P0221 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH B, FUERA DE RANGO	
P0222 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH B, BAJO	
P0223 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH B, ALTO	
P0224 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH B, FALLA INTERMITENTE	
P0225 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH C	
P0226 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH C, FUERA DE RANGO	
P0227 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH C, BAJO	
P0228 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH C, ALTO	
P0229 CIRCUITO DEL SENSOR DE PEDAL DE ACELERADOR / SWITCH C, FALLA INTERMITENTE	
P0230 CIRCUITO PRIMARIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	
P0231 CIRCUITO SECUNDARIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0232 CIRCUITO SECUNDARIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0233 CIRCUITO SECUNDARIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, FALLA INTERMITENTE	
P0234 CONDICION DE SOBRE ALIMENTACION DEL TURBO / SUPER CARGADOR	
P0235 CIRCUITO SENSOR DE PRESION A, DEL TURBO / SUPER CARGADOR	
P0236 CIRCUITO SENSOR DE PRESION A, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0237 CIRCUITO SENSOR DE PRESION A, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, BAJO	
P0238 CIRCUITO SENSOR DE PRESION A, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, ALTO	
P0239 CIRCUITO SENSOR DE PRESION B, DEL TURBO / SUPER CARGADOR	
P0240 CIRCUITO SENSOR DE PRESION B, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0241 CIRCUITO SENSOR DE PRESION B, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, BAJO	
P0242 CIRCUITO SENSOR DE PRESION B, DEL TURBO / SUPER CARGADOR, ALTO	
P0243 SELENOIDE A, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR	
P0244 SELENOIDE A, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0245 SELENOIDE A, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, BAJO	
P0246 SELENOIDE A, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, ALTO	
P0247 SELENOIDE B, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR	
P0248 SELENOIDE B, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, FUERA DE RANGO	
P0249 SELENOIDE B, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, BAJO	
P0250 SELENOIDE B, VALVULA WASTEGATE DEL TURBO /  SUPER CARGADOR, ALTO	
P0251 CONTROL A DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) 	
P0252 CONTROL A DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) FUERA DE RANGO	
P0253 CONTROL A DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) BAJO 	
P0254 CONTROL A DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) ALTO	
P0255 CONTROL A DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) INTERMITENTE	
P0256 CONTROL B DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) 	
P0257 CONTROL B DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) FUERA DE RANGO	
P0258 CONTROL B DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) BAJO 	
P0259 CONTROL B DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) ALTO	
P0260 CONTROL B DE MEDICION DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCION (CAM / ROTOR / INYECTOR) INTERMITENTE	
P0261 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 1, BAJO	
P0262 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 1, ALTO	
P0263 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 1, BALANCEADO	
P0264 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 2, BAJO	
P0265 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 2, ALTO	
P0266 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 2, BALANCEADO	
P0267 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 3, BAJO	
P0268 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 3, ALTO	
P0269 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 3, BALANCEADO	
P0270 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 4, BAJO	
P0271 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 4, ALTO	
P0272 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 4, BALANCEADO	
P0273 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 5, BAJO	
P0274 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 5, ALTO	
P0275 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 5, BALANCEADO	
P0276 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 6, BAJO	
P0277 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 6, ALTO	
P0278 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 6, BALANCEADO	
P0279 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 7, BAJO	
P0280 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 7, ALTO	
P0281 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 7, BALANCEADO	
P0282 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 8, BAJO	
P0283 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 8, ALTO	
P0284 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 8, BALANCEADO	
P0285 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 9, BAJO	
P0286 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 9, ALTO	
P0287 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 9, BALANCEADO	
P0288 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 10, BAJO	
P0289 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 10, ALTO	
P0290 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 10, BALANCEADO	
P0291 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 11, BAJO	
P0292 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 11, ALTO	
P0293 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 11, BALANCEADO	
P0294 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 12, BAJO	
P0295 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 12, ALTO	
P0296 CIRCUITO INYECTOR CILINDRO 12, BALANCEADO	
P0297 CONDICION DE SOBRE VELOCIDAD DEL VEHICULO	
P0298 ALTA TEMPERATURA DEL ACEITE DE MOTOR	
P0299 PRESION INSUFICIENTE DEL TURBO / SUPER CARGADOR	
P0300 FALLOS DE COMBUSTION MULTIPLE	
P0301 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 1	
P0302 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 2	
P0303 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 3	
P0304 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 4	
P0305 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 5	
P0306 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 6	
P0307 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 7	
P0308 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 8	
P0309 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 9	
P0310 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 10	
P0311 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 11	
P0312 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO, CILINDRO 12	
P0313 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO CON BAJO COMBUSTIBLE	
P0314 FALLO DE COMBUSTION EN UN CILINDRO, NO ESPECIFICADO	
P0315 SISTEMA DE VARIACION DE POSICION DE CIGUENAL, NO ADAPTADO	
P0316 DETECTADOS FALLOS DE COMBUSTION EN LAS PRIMERAS 1000 REVOLUCIONES	
P0317 EQUIPO PARA CAMINOS TOSCOS, NO INSTALADO	
P0318 CIRCUITO DE SENAL DE SENSOR A DE CAMINO TOSCO 	
P0319 SENSOR B DE CAMINO TOSCO	
P0320 CIRCUITO DE ENTRADA DE VELOCIDAD DEL DISTRIBUIDOR	
P0321 CIRCUITO DE ENTRADA DE VELOCIDAD DEL DISTRIBUIDOR, FUERA DE RANGO	
P0322 CIRCUITO DE ENTRADA DE VELOCIDAD DEL DISTRIBUIDOR, SIN SENAL	
P0323 CIRCUITO DE ENTRADA DE VELOCIDAD DEL DISTRIBUIDOR, INTERMITENTE	
P0324 SISTEMA DE CONTROL DE DETONACION, ERROR	
P0325 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 1, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO	
P0326 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 1, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, FUERA DE RANGO	
P0327 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 1, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, BAJO	
P0328 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 1, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, ALTO	
P0329 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 1, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, SENAL INTERMITENTE	
P0330 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 2, BANCO 2	
P0331 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 2, BANCO 2, FUERA DE RANGO	
P0332 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 2, BANCO 2, BAJO	
P0333 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 2, BANCO 2, ALTO	
P0334 CIRCUITO DE SENSOR DE DETONACION 2, BANCO 2, SENAL INTERMITENTE	
P0335 CIRCUITO DE SENSOR DE POSISCION DE CIGUENAL A	
P0336 CIRCUITO DE SENSOR DE POSISCION DE CIGUENAL A, FUERA DE RANGO	
P0337 CIRCUITO DE SENSOR DE POSISCION DE CIGUENAL A, BAJO	
P0338 CIRCUITO DE SENSOR DE POSISCION DE CIGUENAL A, ALTO	
P0339 CIRCUITO DE SENSOR DE POSISCION DE CIGUENAL A, INTERMITENTE	
P0340 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO	
P0341 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, FUERA DE RANGO	
P0342 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, BAJO	
P0343 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, ALTO	
P0344 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 1 O SENSOR SENCILLO, INTERMITENTE	
P0345 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2	
P0346 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, FUERA DE RANGO	
P0347 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, BAJO	
P0348 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, ALTO	
P0349 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS A, BANCO 2, INTERMITENTE	
P0350 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	
P0351 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO A	
P0352 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO B	
P0353 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO C	
P0354 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO D	
P0355 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO E	
P0356 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO F	
P0357 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO G	
P0358 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO H	
P0359 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO I	
P0360 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO J	
P0361 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO K	
P0362 CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO L	
P0363 FALLO DE COMBUSTION DETECTADO,SIN ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE	
P0365 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1	
P0366 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, FUERA DE RANGO	
P0367 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, BAJO	
P0368 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, ALTO	
P0369 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 1, INTERMITENTE	
P0370 SENAL A, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION	
P0371 SENAL A, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, DEMACIADOS PULSOS	
P0372 SENAL A, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, POCOS PULSOS	
P0373 SENAL A, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, PULSOS ERRATICOS	
P0374 SENAL A, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0375 SENAL B, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0376 SENAL B, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0377 SENAL B, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0378 SENAL B, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0379 SENAL B, REFERECIA DE TIEMPO DE ALTA RESOLUCION, SIN PULSOS	
P0380 CIRCUITO A, BUJIA DE INCANDECENCIA	
P0381 CIRCUITO INDICADOR DE BUJIA DE INCANDECENCIA	
P0382 CIRCUITO B, BUJIA DE INCANDECENCIA	
P0385 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL B	
P0386 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL B, FUERA DE RANGO	
P0387 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL B, BAJO	
P0388 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL B, ALTO	
P0389 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL B, INTERMITENTE	
P0390 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2	
P0391 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, FUERA DE RANGO	
P0392 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, BAJO	
P0393 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, ALTO	
P0394 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS B, BANCO 2, INTERMITENTE	
P0400 FLUJO DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE	
P0401 FLUJO DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE, DETECCION INSUFICIENTE	
P0402 FLUJO DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE, DETECCION EXESIVA	
P0403 CIRCUITO DE CONTROL DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE	
P0404 CIRCUITO DE CONTROL DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE, FUERA DE RANGO 	
P0405 CIRCUITO DE SENSOR DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE A, BAJO 	
P0406 CIRCUITO DE SENSOR DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE A, ALTO 	
P0407 CIRCUITO DE SENSOR DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE B, BAJO 	
P0408 CIRCUITO DE SENSOR DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE B, ALTO 	
P0409 CIRCUITO DE SENSOR DE RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE A	
P0410 SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO	
P0411 SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, FLUJO INCORRECTO	
P0412 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA A DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO	
P0413 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA A DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, ABIERTO	
P0414 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA A DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, A CORTO	
P0415 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA B DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO	
P0416 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA B DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, ABIERTO	
P0417 CIRCUITO ACTIVACION VALVULA B DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, A CORTO	
P0418 CIRCUITO CONTROL A DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO	
P0419 CIRCUITO CONTROL B DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO	
P0420 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 1	
P0421 TEMPERATURA DE EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, NO ALCANZADA, BANCO 1	
P0422 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR PRINCIPAL, NO ALCANZADA, BANCO 1	
P0423 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 1	
P0424 TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 1	
P0425 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 1	
P0426 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 1, FUERA DE RANGO	
P0427 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 1, BAJO	
P0428 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 1, ALTO	
P0429 CIRCUITO DE CONTROL DE CALEFACCION DEL CATALIZADOR, BANCO 1	
P0430 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 2	
P0431 TEMPERATURA DE EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, NO ALCANZADA, BANCO 2	
P0432 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR PRINCIPAL, NO ALCANZADA, BANCO 2	
P0433 EFICIENCIA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 2	
P0434 TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, DEBAJO DEL LIMITE, BANCO 2	
P0435 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 2	
P0436 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 2, FUERA DE RANGO	
P0437 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 2, BAJO	
P0438 SENSOR DE TEMPERATURA DEL CATALIZADOR, BANCO 2, ALTO	
P0439 CIRCUITO DE CONTROL DE CALEFACCION DEL CATALIZADOR, BANCO 2	
P0440 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0441 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS,FLUJO INCORRECTO	
P0442 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, DETECTA FUGA PEQUENA	
P0443 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA DE PURGA DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0444 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA DE PURGA DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, ABIERTO	
P0445 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA DE PURGA DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, EN CORTO	
P0446 CIRCUITO CONTROL VENTILACION SISTEMA EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0447 CIRCUITO CONTROL VENTILACION SISTEMA EMISIONES EVAPORATIVAS, ABIERTO	
P0448 CIRCUITO CONTROL VENTILACION SISTEMA EMISIONES EVAPORATIVAS, EN CORTO	
P0449 CIRCUTO VALVULA / SOLENIODE VENTILACION SISTEMA EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0450 SENSOR / SWITCH DE PRESION SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0451 SENSOR / SWITCH DE PRESION SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, FUERA DE RANGO	
P0452 SENSOR / SWITCH DE PRESION SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, BAJO	
P0453 SENSOR / SWITCH DE PRESION SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, ALTO	
P0454 SENSOR / SWITCH DE PRESION SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, INTERMITENTE	
P0455 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, DETECTA FUGA GRANDE	
P0456 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, DETECTA FUGA MUY PEQUENA	
P0457 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, FUGA DETECTADA, TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	
P0458 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA DE PURGA DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, BAJO	
P0459 CIRCUITO CONTROL DE VALVULA DE PURGA DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, ALTO	
P0460 CIRCUITO SENSOR A DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	
P0461 CIRCUITO SENSOR A DE NIVEL DE COMBUSTIBLE, FUERA DE RANGO	
P0462 CIRCUITO SENSOR A DE NIVEL DE COMBUSTIBLE, BAJO	
P0463 CIRCUITO SENSOR A DE NIVEL DE COMBUSTIBLE, ALTO	
P0464 CIRCUITO SENSOR A DE NIVEL DE COMBUSTIBLE, INTERMITENTE	
P0465 CIRCUITO DEL SENSOR DE FLUJO DE EMISIONES EVAPORATIVAS	
P0466 CIRCUITO DEL SENSOR DE FLUJO DE EMISIONES EVAPORATIVAS, FUERA DE RANGO	
P0467 CIRCUITO DEL SENSOR DE FLUJO DE EMISIONES EVAPORATIVAS, BAJO	
P0468 CIRCUITO DEL SENSOR DE FLUJO DE EMISIONES EVAPORATIVAS, ALTO	
P0469 CIRCUITO DEL SENSOR DE FLUJO DE EMISIONES EVAPORATIVAS, INTERMITENTE	
P0470 SENSOR DE PRESION DE ESCAPE	
P0471 SENSOR DE PRESION DE ESCAPE, FUERA DE RANGO	
P0472 SENSOR DE PRESION DE ESCAPE, BAJO 	
P0473 SENSOR DE PRESION DE ESCAPE, ALTO	
P0474 SENSOR DE PRESION DE ESCAPE, INTERMITENTE	
P0475 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE ESCAPE	
P0476 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE ESCAPE, FUERA DE RANGO	
P0477 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE ESCAPE, BAJO	
P0478 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE ESCAPE, ALTO	
P0479 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE ESCAPE, INTERMITENTE	
P0480 CIRCUITO DE CONTROL DEL VENTILADOR 1	
P0481 CIRCUITO DE CONTROL DEL VENTILADOR 2	
P0482 CIRCUITO DE CONTROL DEL VENTILADOR 3	
P0483 VENTILADOR, REVICION DE PROCESO	
P0484 CIRCUITO VENTILADOR SOBRE CARGADO	
P0485 CIRCUITO VENTILADOR CORRIENTE / TIERRA	
P0486 CIRCUITO SENSOR B, EGR	
P0487 CIRCUITO CONTROL DE POSICION DE MARIPOSA, EGR	
P0488 CONTROL DE POSICION DE MARIPOSA, EGR, FUERA DE RANGO	
P0489 CIRCUITO CONTROL EGR, BAJO	
P0490 CIRCUITO CONTROL EGR, ALTO	
P0491 FLUJO INSUFICIENTE DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, BANCO 1	
P0492 FLUJO INSUFICIENTE DEL SISTEMA DE AIRE SECUNDARIO, BANCO 2	
P0493 VENTILADOR, SOBRE REVOLUCIONADO	
P0494 VENTILADOR, BAJA VELOCIDAD	
P0495 VENTILADOR, ALTA VELOCIDAD	
P0496 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, FLUJO DE PURGA ALTO	
P0497 SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, FLUJO DE PURGA BAJO	
P0498 CIRCUITO CONTROL VALVULA DE VENTILACION DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, BAJO 	
P0499 CIRCUITO CONTROL VALVULA DE VENTILACION DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS, ALTO 	
P0500 SENSEOR DE VELOCIDAD A	
P0501 SENSEOR DE VELOCIDAD A, FUERA DE RANGO	
P0502 SENSEOR DE VELOCIDAD A, BAJO	
P0503 SENSEOR DE VELOCIDAD A, INTERMITENTE, ERRATICO, ALTO	
P0504 CORELACION ENTRE SWITCH A / B DE FRENO	
P0505 SISTEMA DE ESTABILIZACION DE RELANTI	
P0506 SISTEMA DE ESTABILIZACION DE RELANTI, REVOLUCIONES POR DEBAJO DE LO ESPERADO	
P0507 SISTEMA DE ESTABILIZACION DE RELANTI, REVOLUCIONES POR ARRIBA DE LO ESPERADO	
P0508 CIRCUITO DE ESTABILIZACION DE RELANTI, BAJO	
P0509 CIRCUITO DE ESTABILIZACION DE RELANTI, ALTO	
P0510 INTERRUPTOR DE POSICION DE MARIPOSA CERRADA	
P0511 CIRCUITO CONTROL DE ESTABILIZACION DE RELANTI	
P0512 CIRCUITO DE REQUERIMIENTO DE ENCENDIDO	
P0513 LLAVE INCORRECTA	
P0514 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE BATERIA, FUERA DE RANGO	
P0515 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE BATERIA	
P0516 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE BATERIA, BAJO	
P0517 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE BATERIA, ALTO	
P0518 CIRCUITO DE ESTABILIZACION DE RELANTI, INTERMITENTE	
P0519 RENDIMIENTO DEL CIRCUITO DE ESTABILIZACION DE RELANTI	
P0520 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR	
P0521 SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR, FUERA DE RANGO	
P0522 SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR, BAJO VOLTAJE	
P0523 SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR, ALTO VOLTAJE	
P0524 PRESION DE ACEITE DE MOTOR, MUY BAJA	
P0525 CIRCUITO DE CONTROL DEL CONTROL CRUCERO	
P0526 CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR	
P0527 CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR, FUERA DE RANDO	
P0528 CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR, SIN SENAL	
P0529 CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR, INTERMITENTE	
P0530 CIRCUITO SENSOR A DE PRESION DE A / C	
P0531 CIRCUITO SENSOR A DE PRESION DE A / C, FUERA DE RANGO	
P0532 CIRCUITO SENSOR A DE PRESION DE A / C, BAJO	
P0533 CIRCUITO SENSOR A DE PRESION DE A / C, ALTO	
P0534 FUGA DE REFRUGARANTE DE A / C	
P0535 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL A / C	
P0536 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL A / C, FUERA DE RANGO	
P0537 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL A / C, BAJO	
P0538 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL A / C, ALTO	
P0539 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL A / C, INTERMITENTE	
P0540 CIRCUITO CALEFACCION DE AIRE A, DEL MULTIPLE DE ADMISION	
P0541 CIRCUITO CALEFACCION DE AIRE A, DEL MULTIPLE DE ADMISION, BAJO	
P0542 CIRCUITO CALEFACCION DE AIRE A, DEL MULTIPLE DE ADMISION, ALTO	
P0543 CIRCUITO CALEFACCION DE AIRE A, DEL MULTIPLE DE ADMISION, ABIERTO	
P0544 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 1	
P0545 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 1, BAJO	
P0546 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 1, ALTO	
P0547 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 2	
P0548 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 2, BAJO	
P0549 CIRCUITO SENSOR TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE 1, BANCO 2, ALTO	
P0550 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION	
P0551 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION, FUERA DE RANGO	
P0552 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION, SENAL BAJA	
P0553 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION, SENAL ALTA	
P0554 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION, INTERMITENTE	
P0555 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DE BOOSTER DE FRENOS	
P0556 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DE BOOSTER DE FRENOS, FUERA DE RANGO	
P0557 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DE BOOSTER DE FRENOS, SENAL BAJA	
P0558 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DE BOOSTER DE FRENOS, SENAL ALTA	
P0559 CIRCUITO SENSOR DE PRESION DE BOOSTER DE FRENOS, INTERMITENTE	
P0560 VOLTAJE DEL SISTEMA	
P0561 VOLTAJE DEL SISTEMA, INESTABLE	
P0562 VOLTAJE DEL SISTEMA, BAJO	
P0563 VOLTAJE DEL SISTEMA, ALTO	
P0564 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL A	
P0565 SENAL DE CONTROL CRUCERO, ENCENDIDO	
P0566 SENAL DE CONTROL CRUCERO, APAGADO	
P0567 SENAL DE REESTABLECER CONTROL CRUCERO	
P0568 SENAL DE ESTABLECER CONTROL CRUCERO	
P0569 SENAL DE ESPERA DE CONTROL CRUCERO	
P0570 SENAL DE ACELERACION DEL CONTROL CRUCERO	
P0571 CIRCUITO INTERRUPTOR DE FRENO A	
P0572 CIRCUITO INTERRUPTOR DE FRENO A, BAJO 	
P0573 CIRCUITO INTERRUPTOR DE FRENO A, ALTO	
P0574 SISTEMA DE CONTROL CRUCERO, VELOCIDAD DEL VEHICULO MUY ALTA	
P0575 CIRCUITO SENAL DEL CONTROL CRUCERO	
P0576 CIRCUITO SENAL DEL CONTROL CRUCERO, BAJO	
P0577 CIRCUITO SENAL DEL CONTROL CRUCERO, ALTO	
P0578 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL A, CONSTANTE	
P0579 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL A, FUERA DE RANGO	
P0580 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL A, BAJA	
P0581 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL A, ALTA	
P0582 CIRCUITO DE CONTROL DE VACIO DEL CONTROL CRUCERO, ABIERTO	
P0583 CIRCUITO DE CONTROL DE VACIO DEL CONTROL CRUCERO, BAJO	
P0584 CIRCUITO DE CONTROL DE VACIO DEL CONTROL CRUCERO, ALTO	
P0585 CORELACION DE SENAL A / B DEL INTERUPTOR DEL CONTROL CRUCERO	
P0586 CIRCUITO CONTROL DE VENTILACION DEL CONTROL CRUCERO, ABIERTO	
P0587 CIRCUITO CONTROL DE VENTILACION DEL CONTROL CRUCERO, BAJO	
P0588 CIRCUITO CONTROL DE VENTILACION DEL CONTROL CRUCERO, ALTO	
P0589 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL B	
P0590 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL B, CONSTANTE	
P0591 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL B, FUERA DE RANGO	
P0592 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL B, BAJO	
P0593 CIRCUITO INTERRUPTOR DEL CONTROL CRUCERO, SENAL B, ALTO	
P0594 CIRCUITO DE CONTROL DE ACTIVACION DEL CONTROL CRUCERO, ABIERTO	
P0595 CIRCUITO DE CONTROL DE ACTIVACION DEL CONTROL CRUCERO, BAJO	
P0596 CIRCUITO DE CONTROL DE ACTIVACION DEL CONTROL CRUCERO, ALTO	
P0597 CIRCUITO DE CONTROL DE CALEFACCION DEL TERMOSTATO, ABIERTO	
P0598 CIRCUITO DE CONTROL DE CALEFACCION DEL TERMOSTATO, BAJO	
P0599 CIRCUITO DE CONTROL DE CALEFACCION DEL TERMOSTATO, ALTO	
P0600 RED DE COMUNICACION SERIAL	
P0601 ERROR INTERNO EN LA CAPACIDAD DE MEMORIA DEL MODULO DE CONTROL	
P0602 ERROR EN LA PROGRAMACION DEL MODULO DE CONTROL	
P0603 ERROR INTERNO EN LA MEMORIA ACTIVA (KAM) DEL MODULO DE CONTROL	
P0604 ERROR INTERNO EN LA MEMORIA DE ACCESO (RAM) DEL MODULO DE CONTROL	
P0605 ERROR INTERNO EN LA MEMORIA DE SOLO LECTURA (ROM) DEL MODULO DE CONTROL	
P0606 PROCESADOR ECM / PCM	
P0607 RENDIMIENTO DEL MODULO DE CONTROL	
P0608 SENAL DE SALIDA A, AL SENSOR DE VELOCIDAD DEL MODULO DE CONTROL	
P0609 SENAL DE SALIDA B, AL SENSOR DE VELOCIDAD DEL MODULO DE CONTROL	
P0610 ERROR EN LAS OPCIONES DEL VEHICULO DEL MODULO DE CONTROL	
P0611 RENDIMIENTO DEL MODULO DE CONTROL DE INYECCION	
P0612 RELEVADOR DE CONTROL DEL MODULO DE INYECCION	
P0613 PROCESADOR TCM	
P0614 INCOMPATIBILIDAD DEL ECM / TCM	
P0615 CIRCUITO DE RELEVADOR DE ARRANQUE	
P0616 CIRCUITO DE RELEVADOR DE ARRANQUE, BAJO	
P0617 CIRCUITO DE RELEVADOR DE ARRANQUE, ALTO	
P0618 ERROR EN EL KAM DEL MODULO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE ALTERNO	
P0619 ERROR EN EL RAM  /  ROM DEL MODULO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE ALTERNO	
P0620 CIRCUITO DE CONTROL DEL GENERADOR	
P0621 TERMINAL L, DEL CIRCUITO DE LA LAMPARA INDICADORA DE CARGA	
P0622 TERMINAL F, DEL CIRCUITO DEL CAMPO DEL GENERADOR	
P0623 CIRCUITO CONTROL DE LAMPARA INDICADORA DE CARGA	
P0624 CIRCUITO INDICADOR DE TAPON DE COMBUSTIBLE	
P0625 TERMINAL F, DEL CIRCUITO DEL CAMPO DEL GENERADOR, BAJO	
P0626 TERMINAL F, DEL CIRCUITO DEL CAMPO DEL GENERADOR, ALTO	
P0627 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE A, ABIERTO	
P0628 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE A, BAJO	
P0629 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE A, ALTO	
P0630 NUMERO DE SERIE NO PROGRAMADO O INCOMPATIBLE EN ECM  /  PCM	
P0631 NUMERO DE SERIE NO PROGRAMADO O INCOMPATIBLE EN TCM 	
P0632 ODOMETRO SIN PROGRAMAR EN ECM  /  PCM	
P0633 LLAVE NO PROGRAMADA EN ECM  /  PCM	
P0634 TEMPERATURA INTERNA MUY ALTA DEL PCM  /  ECM  /  TCM	
P0635 CIRCUITO DE CONTROL DE LA DIRECCION HIDRAULICA	
P0636 CIRCUITO DE CONTROL DE LA DIRECCION HIDRAULICA, BAJO	
P0637 CIRCUITO DE CONTROL DE LA DIRECCION HIDRAULICA, ALTO	
P0638 CONTROL ACTUADOR DE LA MARIPOSA, BANCO 1, FUERA DE RANGO	
P0639 CONTROL ACTUADOR DE LA MARIPOSA, BANCO 2, FUERA DE RANGO	
P0640 CIRCUITO DE CONTROL DE LA CALEFACCION DE AIRE DE ADMISION	
P0641 VOLTAJE A, DE REFERENCIA DE SENSOR, CIRCUITO ABIERTO	
P0642 VOLTAJE A, DE REFERENCIA DE SENSOR, BAJO	
P0643 VOLTAJE A, DE REFERENCIA DE SENSOR, ALTO	
P0644 CIRCUITO DE COMUNICACION A LA PANTALLA DE COMUNICACION	
P0645 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR DE EMBRAGUE DEL A / C	
P0646 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR DE EMBRAGUE DEL A / C, BAJO 	
P0647 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR DE EMBRAGUE DEL A / C, ALTO	
P0648 CIRCUITO DE CONTROL DE LA LAMPARA DEL INMOVILIZADOR	
P0649 CIRCUITO DE CONTROL DE LA LAMPARA DE CONTROL DE VELOCIDAD	
P0650 CIRCUITO DE CONTROL DE LA LAMPARA MIL	
P0651 VOLTAJE B, DE REFERENCIA DE SENSOR, CIRCUITO ABIERTO	
P0652 VOLTAJE B, DE REFERENCIA DE SENSOR, BAJO	
P0653 VOLTAJE B, DE REFERENCIA DE SENSOR, ALTO	
P0654 CIRCUITO DE SALIDA DE RPM'S	
P0655 CIRCUITO DE SALIDA DEL CONTROLADOR DE LAMPARA DE TEMPERATURA ALTA DEL MOTOR	
P0656 CIRCUITO DE SALIDA DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE	
P0657 VOLTAJE A, DE ALIMENTACION DE ACTUADOR, CIRCUITO ABIERTO	
P0658 VOLTAJE A, DE ALIMENTACION DE ACTUADOR, BAJO	
P0659 VOLTAJE A, DE ALIMENTACION DE ACTUADOR, ALTO	
P0660 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 1, ABIERTO	
P0661 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 1, BAJO	
P0662 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 1, ALTO	
P0663 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 2, ABIERTO	
P0664 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 2, BAJO	
P0665 CIRCUITO DE CONTROL DE VALVULA DE CONTROL DEL MULTIPLE DE ADMISION, BANCO 2, ALTO	
P0666 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA DE PCM  /  ECM  /  TCM	
P0667 SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA DE PCM  /  ECM  /  TCM, FUERA DE RANGO	
P0668 SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA DE PCM  /  ECM  /  TCM, BAJO	
P0669 SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA DE PCM  /  ECM  /  TCM, ALTO	
P0670 CIRCUITO MODULO DE CONTROL DE BUJIA INCANDECENTE	
P0671 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 1	
P0672 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 2	
P0673 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 3	
P0674 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 4	
P0675 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 5	
P0676 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 6	
P0677 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 7	
P0678 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 8	
P0679 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 9	
P0680 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 10	
P0681 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 11	
P0682 CIRCUITO BUJIA INCANDECENTE, CILINDRO 12	
P0683 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE BUJIA INCANDECENCIA AL PCM	
P0684 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE BUJIA INCANDECENCIA AL PCM, FUERA DE RANGO	
P0685 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR PRINCIPAL DE ECM  /  PCM, ABIERTO	
P0686 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR PRINCIPAL DE ECM  /  PCM, BAJO	
P0687 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR PRINCIPAL DE ECM  /  PCM, ALTO	
P0688 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR RECEPTOR DE ECM  /  PCM, ABIERTO	
P0689 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR RECEPTOR DE ECM  /  PCM, BAJO	
P0690 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR RECEPTOR DE ECM  /  PCM, ALTO	
P0691 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 1, BAJO	
P0692 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 1, ALTO	
P0693 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 2, BAJO	
P0694 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 2, ALTO	
P0695 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 3, BAJO	
P0696 CIRCUITO DE CONTROL DE VENTILADOR 3, ALTO	
P0697 VOLTAJE C, DE REFERENCIA DE SENSOR, CIRCUITO ABIERTO	
P0698 VOLTAJE C, DE REFERENCIA DE SENSOR, BAJO	
P0699 VOLTAJE C, DE REFERENCIA DE SENSOR, ALTO	
P0700 REQUIERE LAMPARA MIL, SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISION	
P0701 SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0702 SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL DE TRANSMISION	
P0703 CIRCUITO INTERRUPTOR B DE FRENOS	
P0704 CIRCUITO DE ENTRADA DE INTERRUPTOR DE EMBREGUE, FALLA	
P0705 CIRCUITO DE SENSOR DE RANGO DE TRANSMISION, FALLA (PRNDL SENAL ENTRADA)	
P0706 CIRCUITO DE SENSOR DE RANGO DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0707 CIRCUITO DE SENSOR DE RANGO DE TRANSMISION, BAJO	
P0708 CIRCUITO DE SENSOR DE RANGO DE TRANSMISION, ALTO	
P0709 CIRCUITO DE SENSOR DE RANGO DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0710 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0711 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0712 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0713 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0714 CIRCUITO SENSOR A DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0715 CIRCUITO SENSOR A DE VELOCIDAD DE SALIDA DE TURBINA	
P0716 CIRCUITO SENSOR A DE VELOCIDAD DE SALIDA DE TURBINA, FUERA DE RANGO	
P0717 CIRCUITO SENSOR A DE VELOCIDAD DE SALIDA DE TURBINA, SIN SENAL	
P0718 CIRCUITO SENSOR A DE VELOCIDAD DE SALIDA DE TURBINA, INTERMITENTE	
P0719 CIRCUITO INTERRUPTOR B DE FRENOS, BAJO	
P0720 CIRCUITO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA	
P0721 CIRCUITO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, FUERA DE RANGO	
P0722 CIRCUITO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, SIN SENAL	
P0723 CIRCUITO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, INTERMITENTE	
P0724 CIRCUITO INTERRUPTOR B DE FRENOS, ALTO	
P0725 CIRCUITO DE VELOCIDAD DE SALIDA DEL MOTOR	
P0726 CIRCUITO DE VELOCIDAD DE SALIDA DEL MOTOR, FUERA DE RANGO	
P0727 CIRCUITO DE VELOCIDAD DE SALIDA DEL MOTOR, SIN SENAL	
P0728 CIRCUITO DE VELOCIDAD DE SALIDA DEL MOTOR, INTERMITENTE	
P0729 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO #6	
P0730 RELCION INCORRECTA EN EL CAMBIO	
P0731 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO # 1	
P0732 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO # 2	
P0733 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO # 3	
P0734 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO # 4	
P0735 RELACION INCORRECTA EN EL CAMBIO # 5	
P0736 RELACION INCORRECTA EN REVERSA	
P0737 CIRCUITO DE SENAL DE SALIDA DE MOTOR AL TCM	
P0738 CIRCUITO DE SENAL DE SALIDA DE MOTOR AL TCM, BAJO	
P0739 CIRCUITO DE SENAL DE SALIDA DE MOTOR AL TCM, ALTO	
P0740 CIRCUITO DE EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE TORSION, ABIERTO	
P0741 CIRCUITO DE EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE TORSION, ATORADO EN POSICION DE APAGADO 	
P0742 CIRCUITO DE EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE TORSION, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO 	
P0743 CIRCUITO ELECTRICO DEL EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE TORSION	
P0744 CIRCUITO DE EMBRAGUE DEL CONVERTIDOR DE TORSION, INTERMITENTE	
P0745 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION A	
P0746 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION A, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0747 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION A, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0748 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION A, FALLA ELECTRICA	
P0749 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION A, INTERMITENTE	
P0750 SOLENOIDE A DEL CAMBIO	
P0751 SOLENOIDE A DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0752 SOLENOIDE A DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0753 SOLENOIDE A DEL CAMBIO, FALLA ELECTRICA	
P0754 SOLENOIDE A DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0755 SOLENOIDE B DEL CAMBIO	
P0756 SOLENOIDE B DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0757 SOLENOIDE B DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0758 SOLENOIDE B DEL CAMBIO, FALLA ELECTRICA	
P0759 SOLENOIDE B DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0760 SOLENOIDE C DEL CAMBIO	
P0761 SOLENOIDE C DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0762 SOLENOIDE C DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0763 SOLENOIDE C DEL CAMBIO, FALLA ELECTRICA	
P0764 SOLENOIDE C DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0765 SOLENOIDE D DEL CAMBIO	
P0766 SOLENOIDE D DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0767 SOLENOIDE D DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0768 SOLENOIDE D DEL CAMBIO, FALLA ELECTRICA	
P0769 SOLENOIDE D DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0770 SOLENOIDE E DEL CAMBIO	
P0771 SOLENOIDE E DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0772 SOLENOIDE E DEL CAMBIO, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0773 SOLENOIDE E DEL CAMBIO, FALLA ELECTRICA	
P0774 SOLENOIDE E DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0775 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION B	
P0776 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION B, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0777 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION B, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0778 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION B, FALLA ELECTRICA	
P0779 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION B, INTERMITENTE	
P0780 ERROR DEL CAMBIO	
P0781 CAMBIO 1-2	
P0782 CAMBIO 2-3	
P0783 CAMBIO 3-4	
P0784 CAMBIO 4-5	
P0785 SOLENOIDE DEL TIEMPO DEL CAMBIO	
P0786 SOLENOIDE DEL TIEMPO DEL CAMBIO, FUERA DE RANGO	
P0787 SOLENOIDE DEL TIEMPO DEL CAMBIO, BAJO 	
P0788 SOLENOIDE DEL TIEMPO DEL CAMBIO, ALTO	
P0789 SOLENOIDE DEL TIEMPO DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0790 CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE RENDIMIENTO NORMAL	
P0791 CIRCUITO DE SENSOR A DE VELOCIDAD DE FLECHA INTERMEDIA	
P0792 CIRCUITO DE SENSOR A DE VELOCIDAD DE FLECHA INTERMEDIA, FUERA DE RANGO	
P0793 CIRCUITO DE SENSOR A DE VELOCIDAD DE FLECHA INTERMEDIA, SIN SENAL	
P0794 CIRCUITO DE SENSOR A DE VELOCIDAD DE FLECHA INTERMEDIA, INTERMITENTE	
P0795 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION C	
P0796 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION C, ATORADO EN POSICION DE APAGADO	
P0797 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION C, ATORADO EN POSICION DE ENCENDIDO	
P0798 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION C, FALLA ELECTRICA	
P0799 SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESION C, INTERMITENTE	
P0800 SISTEMA DE CONTROL DE CAJA DE TRANSFERENCIA, REQUIERE LAMPARA MIL ENCENDIDA	
P0801 CIRCUITO DE CONTROL DE INIBICION DE REVERSA	
P0802 CIRCUITO DE REQUERIMIENTO DE LAMPARA MIL DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISION, ABIERTO	
P0803 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENOIDE DE CAMBIOS 1-4 (DEL 1 DIRECTO AL 4) 	
P0804 CIRCUITO DE CONTROL DEL INDICADOR DE CAMBIOS 1-4 (DEL 1 DIRECTO AL 4) 	
P0805 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE EMBRAGUE	
P0806 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE EMBRAGUE, FUERA DE RANGO	
P0807 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE EMBRAGUE, BAJO 	
P0808 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE EMBRAGUE, ALTO	
P0809 CIRCUITO SENSOR DE POSICION DE EMBRAGUE, INTERMITENTE	
P0810 CONTROL DE POSICION DE EMBRAGUE, ERROR	
P0811 EXESIVO PATINEJE DEL EMBRAGUE	
P0812 CIRCUITO DE ENTRADA DE REVERSA	
P0813 CIRCUITO DE SALIDA DE REVERSA	
P0814 CIRCUITO INDICADOR DEL RNGO DE LA TRANSMISION	
P0815 CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE CAMBIOS ASENDENTES	
P0816 CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE CAMBIOS DESENDENTES	
P0817 CIRCUITO BLOQUEO DE ARRANQUE	
P0818 CIRCUITO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE FLECHA CARDAN	
P0819 CORRELACION ENTRE INTERRUPTOR DE CAMBIOS Y TRANSMISION	
P0820 CIRCUITO SENSOR DE POSICION X-Y DE PALANCA DEL CAMBIO	
P0821 CIRCUITO DE POSICION X DE PALANCA DEL CAMBIO	
P0822 CIRCUITO DE POSICION Y DE PALANCA DEL CAMBIO	
P0823 CIRCUITO POSICION X DE PALANCA DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0824 CIRCUITO DE POSICION Y DE PALANCA DEL CAMBIO, INTERMITENTE	
P0825 INTERRUPTOR DE EMPUJE / JALE DE PALANCA DEL CAMBIO (CAMBIO ANTICIPADO)	
P0826 CIRCUITO INTERRUPTOR DE CAMBIOS HACIA ARRIBA  /  ABAJO	
P0827 CIRCUITO INTERRUPTOR DE CAMBIOS HACIA ARRIBA  /  ABAJO, BAJO	
P0828 CIRCUITO INTERRUPTOR DE CAMBIOS HACIA ARRIBA  /  ABAJO, ALTO	
P0829 CAMBIO 5-6	
P0830 CIRCUITO INTERRUPTO A DEL PEDAL DE EMBRAGUE	
P0831 CIRCUITO INTERRUPTO A DEL PEDAL DE EMBRAGUE, BAJO	
P0832 CIRCUITO INTERRUPTO A DEL PEDAL DE EMBRAGUE, ALTO	
P0833 CIRCUITO INTERRUPTO B DEL PEDAL DE EMBRAGUE	
P0834 CIRCUITO INTERRUPTO B DEL PEDAL DE EMBRAGUE, BAJO	
P0835 CIRCUITO INTERRUPTO B DEL PEDAL DE EMBRAGUE, ALTO	
P0836 CIRCUITO INTERRUPTOR DE 4X4 (4WD)	
P0837 CIRCUITO INTERRUPTOR DE 4X4 (4WD), FUERA DE RANGO	
P0838 CIRCUITO INTERRUPTOR DE 4X4 (4WD), BAJO	
P0839 CIRCUITO INTERRUPTOR DE 4X4 (4WD), ALTO	
P0840 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR A DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0841 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR A DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0842 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR A DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0843 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR A DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0844 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR A DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0845 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR B DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0846 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR B DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0847 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR B DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0848 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR B DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0849 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR B DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0850 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE PARKING  /  NEUTRAL	
P0851 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE PARKING  /  NEUTRAL, BAJO	
P0852 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE PARKING  /  NEUTRAL, ALTO	
P0853 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE DRIVE	
P0854 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE DRIVE, BAJO	
P0855 CIRCUITO DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE DRIVE, ALTO	
P0856 SENAL DE ENTRADA DEL CONTROL DE TRACCION	
P0857 SENAL DE ENTRADA DEL CONTROL DE TRACCION, FUERA DE RANGO	
P0858 SENAL DE ENTRADA DEL CONTROL DE TRACCION, BAJO	
P0859 SENAL DE ENTRADA DEL CONTROL DE TRACCION, ALTO	
P0860 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE LA PALANCA DEL CAMBIO	
P0861 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE LA PALANCA DEL CAMBIO, BAJO	
P0862 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE LA PALANCA DEL CAMBIO, ALTO	
P0863 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION	
P0864 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0865 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, BAJO	
P0866 CIRCUITO DE COMUNICACION DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, ALTO	
P0867 PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0868 PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJA 	
P0869 PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTA	
P0870 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR C DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0871 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR C DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0872 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR C DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0873 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR C DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0874 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR C DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0875 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR D DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0876 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR D DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0877 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR D DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0878 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR D DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0879 CIRCUITO SENSOR  /  INTERRUPTOR D DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0880 SENAL DE ENTRADA DE VOLTAJE AL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION	
P0881 SENAL DE ENTRADA DE VOLTAJE AL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0882 SENAL DE ENTRADA DE VOLTAJE AL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, BAJA	
P0883 SENAL DE ENTRADA DE VOLTAJE AL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, ALTA	
P0884 SENAL DE ENTRADA DE VOLTAJE AL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0885 CIRCUITO DE CONTROL RELEVADOR PRINCIPAL DEL MODULO DE CONTROL DETRANSMISION, ABIERTO	
P0886 CIRCUITO DE CONTROL RELEVADOR PRINCIPAL DEL MODULO DE CONTROL DETRANSMISION, BAJO	
P0887 CIRCUITO DE CONTROL RELEVADOR PRINCIPAL DEL MODULO DE CONTROL DETRANSMISION, ALTO	
P0888 CIRCUITO DE RELEVADOR SECUNDARIO DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION	
P0889 CIRCUITO DE RELEVADOR SECUNDARIO DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0890 CIRCUITO DE RELEVADOR SECUNDARIO DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, BAJO	
P0891 CIRCUITO DE RELEVADOR SECUNDARIO DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, ALTO	
P0892 CIRCUITO DE RELEVADOR SECUNDARIO DEL MODULO DE CONTROL DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0893 MULTIPLES CAMBIOS ENGRANADOS	
P0894 CONPONENTE DE TRANSMISION PATINANDOSE	
P0895 TIEMPO DE CAMBIO, MUY CORTO	
P0896 TIEMPO DE CAMBIO, MUY LARGO	
P0897 ACEITE DE TRANSMISION DETERIORADO	
P0898 CIRCUITO DE REQUERIMIENTO LAMPARA MIL, DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA TRANSMISION, BAJO	
P0899 CIRCUITO DE REQUERIMIENTO LAMPARA MIL, DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA TRANSMISION, ALTO	
P0900 CIRCUITO ACTUADOR DEL EBRAGUE, ABIERTO	
P0901 CIRCUITO ACTUADOR DEL EBRAGUE, FUERA DE RANGO	
P0902 CIRCUITO ACTUADOR DEL EBRAGUE, BAJO	
P0903 CIRCUITO ACTUADOR DEL EBRAGUE, ALTO	
P0904 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA DE SELECCION	
P0905 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA DE SELECCION, FUERA DE RANGO	
P0906 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA DE SELECCION, BAJO	
P0907 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA DE SELECCION, ALTO	
P0908 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA DE SELECCION, INTERMITENTE	
P0909 CONTROL DE SELECCION DE GUIA, ERROR	
P0910 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA, ABIERTO	
P0911 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA, FUERA DE RANGO	
P0912 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA, BAJO	
P0913 CIRCUITO DE SELECCION DE GUIA, ALTO	
P0914 CIRCUITO DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS	
P0915 CIRCUITO DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS, FUERA DE RANGO	
P0916 CIRCUITO DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS, BAJO	
P0917 CIRCUITO DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS, ALTO 	
P0918 CIRCUITO DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS, INTERMITENTE	
P0919 CONTROL DE POSICION DE PALANCA DE CAMBIOS, ERROR	
P0920 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ENFRENTE, ABIERTO	
P0921 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ENFRENTE, FUERA DE RANGO	
P0922 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ENFRENTE, BAJO	
P0923 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ENFRENTE, ALTO	
P0924 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ATRAS, ABIERTO	
P0925 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ATRAS, FUERA DE RANGO	
P0926 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ATRAS, BAJO	
P0927 CIRCUITO ACTUADOR DE LA PALANCA DE CAMBIOS HACIA ATRAS, ALTO	
P0928 CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE BLOQUEO DE PALANCA DE CAMBIOS, ABIERTO	
P0929 CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE BLOQUEO DE PALANCA DE CAMBIOS, FUERA DE RANGO	
P0930 CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE BLOQUEO DE PALANCA DE CAMBIOS, BAJO	
P0931 CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE BLOQUEO DE PALANCA DE CAMBIOS, ALTO	
P0932 CIRCUITO SENSOR DE PRESION HIDRAULICA	
P0933 CIRCUITO SENSOR DE PRESION HIDRAULICA, FUERA DE RANGO	
P0934 CIRCUITO SENSOR DE PRESION HIDRAULICA, BAJO	
P0935 CIRCUITO SENSOR DE PRESION HIDRAULICA, ALTO	
P0936 CIRCUITO SENSOR DE PRESION HIDRAULICA, INTERMITENTE	
P0937 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO	
P0938 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO, FUERA DE RANGO	
P0939 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO, BAJO	
P0940 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO, ALTO	
P0941 CIRCUITO SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO, INTERITENTE	
P0942 UNIDAD DE PRESION HDRAULICA	
P0943 UNIDAD DE PRESION HDRAULICA, PERIODO DE CICLAJE MUY CORTO	
P0944 UNIDAD DE PRESION HDRAULICA, PERDIDA DE PRESION	
P0945 CIRCUITO RELEVADOR DE BOMBA HIDRAULICA, ABIERTO	
P0946 CIRCUITO RELEVADOR DE BOMBA HIDRAULICA, FUERA DE RANGO	
P0947 CIRCUITO RELEVADOR DE BOMBA HIDRAULICA, BAJO	
P0948 CIRCUITO RELEVADOR DE BOMBA HIDRAULICA, ALTO	
P0949 MEMORIA ADAPTATIVA DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, NO COMPLETA 	
P0950 CIRCUITO CONTROL DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA	
P0951 CIRCUITO CONTROL DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, FUERA DE RANGO	
P0952 CIRCUITO CONTROL DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, BAJO	
P0953 CIRCUITO CONTROL DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, ALTO	
P0954 CIRCUITO CONTROL DEL CAMBIO MANUAL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, INTERMITENTE	
P0955 CIRCUITO DEL MODO MANUAL DE LA TRANSISION AUTOMATICA 	
P0956 CIRCUITO DEL MODO MANUAL DE LA TRANSISION AUTOMATICA, FUERA DE RANGO 	
P0957 CIRCUITO DEL MODO MANUAL DE LA TRANSISION AUTOMATICA, BAJO 	
P0958 CIRCUITO DEL MODO MANUAL DE LA TRANSISION AUTOMATICA, ALTO 	
P0959 CIRCUITO DEL MODO MANUAL DE LA TRANSISION AUTOMATICA, INTERMITENTE 	
P0960 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE A DE CONTROL DE PRESION, ABIERTO	
P0961 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE A DE CONTROL DE PRESION, FUERA DE RANGO	
P0962 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE A DE CONTROL DE PRESION, BAJO	
P0963 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE A DE CONTROL DE PRESION, ALTO	
P0964 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE B DE CONTROL DE PRESION, ABIERTO	
P0965 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE B DE CONTROL DE PRESION, FUERA DE RANGO	
P0966 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE B DE CONTROL DE PRESION, BAJO	
P0967 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE B DE CONTROL DE PRESION, ALTO	
P0968 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE C DE CONTROL DE PRESION, ABIERTO	
P0969 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE C DE CONTROL DE PRESION, FUERA DE RANGO	
P0970 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE C DE CONTROL DE PRESION, BAJO	
P0971 CIRCUITO CONTROL DEL SOLENOIDE C DE CONTROL DE PRESION, ALTO	
P0972 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE A DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0973 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE A DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0974 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE A DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0975 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE B DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0976 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE B DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0977 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE B DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0978 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE C DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0979 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE C DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0980 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE C DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0981 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE D DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0982 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE D DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0983 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE D DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0984 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE E DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0985 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE E DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0986 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE E DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0987 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR E DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0988 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR E DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0989 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR E DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0990 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR E DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0991 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR E DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0992 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR F DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION	
P0993 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR F DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, FUERA DE RANGO	
P0994 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR F DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, BAJO	
P0995 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR F DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, ALTO	
P0996 CIRCUITO SENSOR / INTERRUPTOR F DE PRESION DE ACEITE DE TRANSMISION, INTERMITENTE	
P0997 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE F DE CAMBIO DE VELOCIDAD, FUERA DE RANGO	
P0998 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE F DE CAMBIO DE VELOCIDAD, BAJO	
P0999 CIRCUITO DE CONTROL DEL SOLENIODE F DE CAMBIO DE VELOCIDAD, ALTO	
P0A00 CIRCUITO SENSOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR	
P0A01 CIRCUITO SENSOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR, FUERA DE RANGO	
P0A02 CIRCUITO SENSOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR, BAJO	
P0A03 CIRCUITO SENSOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR, ALTO	
P0A04 CIRCUITO SENSOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR, INTERMITENTE	
P0A05 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE ELECTRONICA DE LIQUIDO REFRIGERANTE, ABIERTO	
P0A06 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE ELECTRONICA DE LIQUIDO REFRIGERANTE, BAJO	
P0A07 CIRCUITO CONTROL DE BOMBA DE ELECTRONICA DE LIQUIDO REFRIGERANTE, ALTO	
P0A08 CIRCUITO MONITOR DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA	
P0A09 CIRCUITO MONITOR DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA, SENAL BAJA	
P0A10 CIRCUITO MONITOR DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA, SENAL ALTA	
P0A11 CIRCUITO ACTIVACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA	
P0A12 CIRCUITO ACTIVACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA, SENAL BAJA	
P0A13 CIRCUITO ACTIVACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DIRECTA, SENAL ALTA	
P0A14 CIRCUITO CONTROL DE SOPORTE DE MOTOR, ABIERTO	
P0A15 CIRCUITO CONTROL DE SOPORTE DE MOTOR, BAJO	
P0A16 CIRCUITO CONTROL DE SOPORTE DE MOTOR, ALTO	
P0A17 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DE MOTOR	
P0A18 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DE MOTOR, FUERA DE RANGO	
P0A19 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DE MOTOR,BAJO 	
P0A20 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DE MOTOR, ALTO	
P0A21 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DE MOTOR, INTERMITENTE	
P0A22 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DEL GENERADOR	
P0A23 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DEL GENERADOR, FUERA DE RANGO	
P0A24 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DEL GENERADOR, BAJO	
P0A25 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DEL GENERADOR, ALTO	
P0A26 CIRCUITO SENSOR DE TORQUE DEL GENERADOR, , INTERMITENTE	
P0A27 CIRCUITO DE APAGADO DE BATERIA	
P0A28 CIRCUITO DE APAGADO DE BATERIA, BAJO	
P0A29 CIRCUITO DE APAGADO DE BATERIA, ALTO	
P1100 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction (Open/Short) 
P1101 Map Sensor - Abnormal
P1102 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - Low Voltage 
P1103 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - High Voltage 
P1104 Air Flow
P1105 Air Flow - Abnormal
P1106 Air Flow - Low Input
P1107 Air Flow - High Input
P1108 Fuel Pump
P1109 Fuel Pump - Abnormal
P1110 Fuel Pump - Stuck On
P1110 ETS System - Malfunction
P1111 Fuel Pump - Electrical
P1112 Manifold Differential Pressure Sensor
P1112 VGT Actuator - Malfunction
P1113 Manifold Differential Pressure Sensor - Abnormal
P1114 Manifold Differential Pressure Sensor - Low
P1115 Coolant Temperature Input - Abnormal
P1116 Boost Pressure Sensor - Malfunction
P1118 ETS Motor - Malfunction
P1119 Inlet Metering Valve Control
P1120 Electric Governor - Malfunction
P1120 Inlet Metering Valve Malfunction
P1121 APS PWM Output Circuit Malfunction
P1121 Throttle Position Input - Abnormal
P1122 Boost Pressure Control Valve
P1123 Fuel System Rich - Idle
P1123 Timer Position Sensor - Malfunction
P1124 Fuel System Lean - Idle
P1125 Fuel Press Sensor1
P1126 Fuel Press Sensor2
P1127 Fuel System Rich - Part Load
P1127 Control Sleeve Position Sensor
P1128 Fuel System Lean - Part Load
P1130 Start Solenoid- Malfunction
P1131 Injection Quantity Adjust
P1134 O2s Transition Time(B1/S1)
P1135 Injection Timing Servo
P1140 Inlet Air Temperature Sensor Malfunction
P1141 Slow Duty Solenoid- Malfunction
P1145 Main Duty Solenoid- Malfunction
P1146 Idle Co Potentiometer
P1147 Accelerator Position Sensor (ETS) Circuit
P1150 Barometric Pressure Sensor Malfunction
P1151 Accelerator Position Sensor (EMS) Circuit
P1152 Accelerator Position Circuit-Low Input
P1153 Accelerator Position Circuit-High Input
P1154 O2s Transition Time(B2/S1)
P1155 Limp Home Valve- Malfunction
P1159 Variable Induction System
P1162 High Pressure Pump & Fuel Line
P1166 O2s (B1) Control Adaptation
P1166 Limit O2s Lambda Control (B1)
P1167 O2s (B2) Control Adaptation
P1167 Limit O2s Lambda Control (B2)
P1168 O2s (B1/S2) Heater Power
P1169 O2s (B2/S2) Heater Power
P1170 ECM (Barometric Pressure Sensor)
P1171 ETS Valve Stuck - Open
P1172 ETS Improper Motor Current
P1173 ETS Target Following Malfunction
P1174 ETS Valve Stuck - Close #1
P1175 ETS Valve Stuck - Close #2
P1176 ETS Motor Open/Short #1
P1177 ETS Motor Open/Short #2
P1178 ETS Motor Power - Open
P1179 ETS Position F/B-Mismatch
P1180 O2 S1 Heater Circuit- Malfunction
P1180 Fuel Pressure Regulator - Malfunction
P1181 Fuel Pressure Monitoring
P1182 O2 S2 Heater Circuit - Malfunction
P1182 Fuel Pressure Regulator - Short
P1183 Fuel Pressure Regulator - Open
P1184 O2s No Activity (B1/S2)
P1184 Fuel Pressure Regulator - Power
P1185 Fuel Position - Excessive
P1186 Fuel Pressure - Too Low
P1187 Regulator Valve - Stuck
P1188 Fuel Pressure - Leakage
P1189 Governor Deviation
P1190 Intake Throttle Actuator
P1191 ETS Limp Home Valve On
P1192 Limp home - Target Follow Malfunction
P1193 ETS Limp Home - Low Rpm
P1194 Limp Home - TPS2 Position Malfunction
P1195 Limp Home - Target Follow Delay
P1196 ETS Limp Home - Close Stuck
P1300 Spark Timing Adjust Signal
P1300 Injector Specific Data Fault
P1300 Synchronization Error-CKP/CMP
P1301 TDC Sensor - Abnormal
P1302 TDC Sensor - Low Input
P1303 TDC Sensor - High Input
P1304 Phase Sensor
P1305 Phase Sensor - Abnormal
P1306 Phase Sensor - Low Input
P1307 Phase Sensor - High Input
P1307 Accelerator Sensor - Range/Performance
P1308 Ignition Coil.1
P1308 Accelerator Sensor - Low
P1308 Accelerator Sensor Circuit - Low
P1309 Ignition Coil.1 - Abnormal
P1309 Accelerator Sensor - High
P1309 Accelerator Sensor Circuit - High
P1310 Ignition Coil.1 - Low Output
P1310 Injection Control Circuit Fault
P1311 Ignition Coil.1 - High Output
P1312 Ignition Coil.2
P1313 Ignition Coil.2 - Abnormal
P1314 Ignition Coil.2 - Low Output
P1315 Ignition Coil.2 - High Output
P1316 Ignition Coil.3
P1317 Ignition Coil.3 - Abnormal
P1318 Ignition Coil.3 - Low Output
P1319 Ignition Coil.3 - High Output
P1320 Ignition Coil.4
P1321 Ignition Coil.4 - Abnormal
P1321 Glow Indicator Lamp - Short
P1322 Ignition Coil.4 - Low Output
P1322 Glow Indicator Lamp - Open
P1323 Ignition Coil.4 - High Output
P1324 Glow Relay - Malfunction
P1325 Glow Relay - Abnormal
P1325 Glow Relay
P1326 Glow Relay - Stuck On
P1326 Glow Relay - Short
P1327 Glow Relay - Electrical
P1327 Glow Relay - Open
P1330 Spark Timing Adjust Signal
P1331 #1 MF Signal Line Short
P1332 #2 MF Signal Line Short
P1333 #3 MF Signal Line Short
P1334 #4 MF Signal Line Short
P1335 #5 MF Signal Line Short
P1336 #6 MF Signal Line Short
P1337 #7 MF Signal Line Short
P1338 #8 MF Signal Line Short
P1340 IFS 2 Open
P1341 #1 Ion Line Open
P1342 #2 Ion Line Open
P1343 #3 Ion Line Open
P1344 #4 Ion Line Open
P1345 #5 Ion Line Open
P1346 #6 Ion Line Open
P1347 #7 Ion Line Open
P1348 #8 Ion Line Open
P1351 #1 MF Signal Line Open
P1352 #2 MF Signal Line Open
P1353 #3 MF Signal Line Open
P1354 #4 MF Signal Line Open
P1355 #5 MF Signal Line Open
P1356 #6 MF Signal Line Open
P1357 #7 MF Signal Line Open
P1358 #8 MF Signal Line Open
P1372 Segment Time Incorrect
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor
P1401 DMTL Performance
P1402 DMTL Motor Circuit
P1403 DMTL Valve Circuit
P1404 DMTL Heater Circuit
P1405 EGR Temperature Incorrect
P1415 2nd Air Injection Insufficient (B1)
P1416 Secondary Air Injection
P1418 2nd Air Injection Insufficient (B2)
P1419 2nd Air Injection Valve
P1440 EVAP System-Vent Circuit
P1440 Canister Valve Open/Short
P1443 EVAP System - Tank Cap Missing
P1458 A/C Switch Malfunction
P1500 A/Con Switch
P1500 Vehicle Speed Signal Malfunction
P1500 Vehicle Speed Input - Abnormal
P1501 Brake Switch
P1502 Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
P1503 Accelerator Switch
P1503 Auto Cruise Control Switch
P1504 Inhibitor Switch
P1504 Auto Cruise Cancel
P1505 Kick-Down Servo Switch
P1505 Idle Speed Actuator (Open) - Open
P1506 MPS
P1506 Idle Speed Actuator (Open) - Short
P1507 MPS - Abnormal
P1507 Idle Speed Actuator (Close) - Open
P1508 MPS - Low
P1508 Idle Speed Actuator (Close) - Short
P1509 MPS - High
P1510 Idle Speed Actuator (Open) - Short
P1510 ISC Circuit Open/Short
P1511 ISC Open/Short Coil2
P1511 ISC Circuit Open/Short
P1512 WTS - Low
P1513 Idle Speed Actuator (Open) - Open
P1514 Oil Temperature Sensor
P1515 Oil Temperature Sensor - Abnormal
P1515 ISA Coil1 Command Sig. Malfunction
P1516 Oil Temperature Sensor - Low
P1516 ISA Coil2 Command Sig. Malfunction
P1517 Oil Temperature Sensor - High
P1520 Generator Front Terminal Malfunction
P1521 Power Steering Switch Circuit
P1522 Battery
P1522 Sensor Supply 1 Volt - Low
P1523 Sensor Supply 1 Volt - High
P1524 Sensor Supply 2 Volt - Low
P1525 5v Source Voltage
P1525 Sensor Supply 2 Volt - High
P1526 Sensor Supply Voltage1 - Malfunction
P1527 Sensor Supply Voltage2 - Malfunction
P1529 TCM Mil On Request Signal
P1529 Check TCM
P1530 Maximum Vehicle Speed Limiting
P1543 Brake Switch Signal Fault
P1545 A/C Comp. Switch Open/Short
P1552 Idle Speed Act.(Close) - Short
P1553 Idle Speed Act.(Close) - Open
P1555 Idle Co-Potentiometer Open/Short
P1567 Fuel Pressure Valve Current - Low
P1568 Fuel Pressure Valve Current - Hi
P1569 Current-Pressure Control Valve
P1569 Press Control Valve - Current
P1586 MT/AT Encoding Sig. Error
P1600 Serial Communication - Malfunction (With4A/T)
P1601 ECM ‘L’ Line
P1602 ECU-TCU Communication Line #1 Malfunction
P1603 ECU-TCU Communication Line #2 Malfunction
P1603 ECM-TCSCM Communication Line
P1603 TCU Error
P1603 CAN Communication Bus Off
P1604 TPS Communication Malfunction
P1604 No ID From ECU
P1605 Rough Road Sensor Malfunction
P1605 Acceleration Sensor - Malfunction
P1606 Rough Road Sensor Not Ration
P1606 Acceleration Sensor - Abnormal
P1607 Vacuum Sol. Valve Stuck On
P1607 ECM-ETS Communication Line - Malfunction
P1607 ECM-ETS Communication Line - Malfunction
P1608 Vacuum Solenoid Valve Electrical
P1608 ECU Fault
P1608 ETS-ECM Communication Line - Malfunction
P1609 Immobilizer Communication - Malfunction
P1610 Immobilizer - Smartra Error
P1610 Sensor Reference Voltage Fault
P1611 Mil Request Signal Low
P1611 Immobilizer - Transponder Malfunction
P1612 Ventilation Solenoid Valve Elec.
P1612 Immobilizer - Smartra Malfunction
P1613 ECM-Failure
P1613 Immobilizer Communication Error
P1613 Mil Request Line - High
P1613 ECM-Malfunction
P1613 ECM (Voltage Regulator) - Malfunction
P1614 Mil Request Signal High
P1614 ECU Software Fault
P1614 ETS ECU - Malfunction
P1614 ETS ECU - Malfunction
P1615 ETS - ECM Malfunction
P1616 Main Relay Malfunction
P1619 Main Relay
P1620 A/C Relay Malfunction
P1620 A/C Comp. Relay - Short
P1621 Fuel Cut Valve - Malfunction
P1621 A/C Comp. Relay - Open
P1622 A/C Control Circuit Failure
P1622 A/C Relay - Malfunction
P1622 A/C Comp. Relay - Malfunction
P1623 Mil Open/Short
P1623 Engine Check Lamp - Malfunction
P1623 Radiator Cooling Fan - Malfunction
P1624 Mil-On Request From TCM
P1624 Cooling Fan Relay (Low) Cir
P1624 Radiator Cooling Fan - Malfunction
P1624 Cooling Fan Relay - Low
P1625 A/C Condenser Fan - Malfunction
P1625 Cooling Fan Relay (High) Circuit
P1625 Cooling Fan Relay - High
P1626 Immobilizer Indicator Malfunction
P1627 A/C Condenser Fan
P1628 Condenser Fan Circuit - Low
P1629 Glow Indicator Lamp - Malfunction
P1629 Condenser Fan Circuit - High
P1630 CAN-Bus-Off
P1630 Intercooler Fan - Malfunction
P1631 Serial Communication Error - Password
P1631 CAN-Time Out ECU
P1632 TCS System Malfunction
P1632 CAN Bus Off
P1633 Immobilizer Status Lamp
P1634 Cruise Control Lamp - Malfunction
P1634 Auxiliary Heat Relay - Short/Open
P1635 Water Heater Relay - Malfunction
P1636 Voltage Regulator For Inject.
P1638 ECM (Microcontroller) - Malfunction
P1639 ECM (Monitoring ADC) - Malfunction
P1640 VI Motor Open/Short Coil1
P1640 Main Relay Malfunction
P1641 VI Motor Open/Short Coil2
P1642 Non Immobilizer ECU Equipped
P1645 Booster Voltage - Operate Injector
P1646 Booster Voltage - Too High
P1647 Threshold 1 Voltage - Malfunction
P1647 Booster Voltage -Too Low
P1652 Ignition Switch - Malfunction
P1653 After-Run Check Error
P1660 Cruise Control Switch - Malfunction
P1665 Power Stage Group A Malfunction.
P1670 Power Stage Group B Malfunction
P1670 Injector Classification
P1672 Fan Relay Malfunction - Low Speed
P1673 Fan Relay Malfunction - High Speed
P1674 A/C Fan Relay Malfunction
P1690 Immobilizer Smartra Error
P1690 W/Heater Relay Fault
P1691 Immobilizer Antenna Error
P1692 Immobilizer - Indicator Lamp Error
P1693 Mil Request Line - Malfunction
P1693 Immobilizer Transponder
P1694 Immobilizer ECU Signal Error
P1695 Immobilizer EEPROM Error
P1696 Immobilizer - Key Mismatched
P1697 Invalid Tester Request
P1698 Key ID. Not Valid
P1700 A/T Gear Shift Malfunction
P1701 TPS
P1702 TPS - Abnormal
P1702 TPS - Malfunction Adjustment
P1702 TPS - Malfunction Adjustment
P1703 TPS - Low Input
P1703 TPS - Open/Short (Ground)
P1703 TPS - Open/Short (Ground)
P1704 TPS - High Input
P1704 TPS - Short
P1704 TPS - Short
P1706 Inhibitor Switch
P1707 Brake Switch
P1707 Auto Cruise Brake Switch
P1708 Accelerator Switch
P1709 Kick-Down Servo Switch
P1709 K/D Servo Switch - Open/Short
P1710 Oil Temperature Sensor
P1711 Oil Temperature Sensor Abnormal
P1712 Oil Temperature Sensor Low Input
P1713 Oil Temperature Sensor High Input
P1714 Idle Switch
P1715 A/C on Switch
P1716 Steering Sensor
P1717 Steering Sensor Abnormal
P1717 Steer 1 Input Signal
P1718 Steering Sensor Low Input
P1718 Steer 2 Input Signal
P1719 Steering Sensor High Input
P1719 Steer N Input Signal
P1721 Control Relay
P1722 Control Relay - Abnormal
P1723 Control Relay - Stuck On
P1723 A/T Relay - Open/Short (Ground)
P1723 A/T Relay - Open/Short (Ground)
P1724 Control Relay - Electrical
P1725 TOD Control Module Error
P1726 TPS Input - Loss Of Signal
P1727 TPS Input - Out Of Range
P1728 EMC-Open/Short To Battery
P1729 EMC-Short To Ground
P1730 Front Speed Sensor - Low Input
P1731 Front Speed Sensor - High
P1732 Rear Speed Sensor - Low Input
P1733 Rear Speed Sensor - High Input
P1734 Speed Sensor Reference - Low
P1735 Speed Sensor Reference - High
P1736 Shift Motor - Open
P1737 ECV Stick
P1737 Shift Motor - Short To Ground
P1738 Shift System Time Out
P1739 General Position Encoder Fault
P1740 Position1 - Short To Ground
P1741 Position2 - Short To Ground
P1742 Position3 - Short To Ground
P1743 Position4 - Short To Ground
P1744 Lock Up Clutch System
P1744 Anomalous Vibration Occurrence
P1745 TCM ‘K’ Line
P1746 TCM ‘L’ Line
P1747 TCU-ECU Communication Line #1 Malfunction
P1748 TCU-ECU Communication Line2 Malfunction
P1749 Serial Communication Link
P1749 Serial Communication Link-Open/Short
P1749 Serial Communication Link-Open/Short
P1750 TPS Communication Malfunction
P1750 Front Left Speed Sensor
P1751 Not Defined DTC
P1751 Front Right Speed Sensor
P1752 Lamp ‘P’
P1752 Rear Left Speed Sensor
P1753 Lamp ‘R’
P1753 Rear Right Speed Sensor
P1754 Lamp ‘N’
P1755 Lamp ‘D’
P1756 Lamp ‘3’
P1757 Lamp ‘2’
P1758 Lamp ‘L’
P1759 Control Module - Check Sum
P1760 Control Module - Programming
P1761 Control Module - KAM
P1762 Control Module - RAM
P1763 Control Module - ROM
P1764 Can Controller - Malfunction
P1764 ECU-ITM CAN Communication Line
P1765 Torque Reduction Request
P1765 Torque Reduction Request
P1765 TCS-ITM CAN Communication Line
P1766 Torque Reduction Execution
P1766 Torque Reduction Execution
P1771 Shifting Position
P1772 Selection Position
P1773 Gearbox Input Speed Sensor
P1774 CRC Sensor
P1775 TCM-Malfunction
P1776 Power Control Module- Malfunction
P1777 PCM Output - Malfunction
P1778 Electro Valve Output - Malfunction
P1779 Stator Inhibit Relay - Malfunction
P1780 Push-Pull Sensor
P1780 Torque Reduction Required Signal
P1781 Actuator
P1782 Actuator Position Sensor
P1786 Engine Rpm Output Circuit Malfunction
P1791 TPS Input Circuit - Malfunction
P1795 Ground Return Circuit - Malfunction
P1795 Transfer High/Low Switch - Malfunction
P1800 Immobilizer Antenna Error
P1801 Immobilizer Transponder Error
P1802 Immobilizer Antenna Error
P1803 Immobilizer ECU Signal Error
P1805 Immobilizer EEPROM Error
P1805 EEPROM Error/VIN Mismatch
P2096 Post Fuel Trim Too Lean-B1
P2097 Post Fuel Trim Too Rich-B1
P2120 Accelerator Position Circuit - Malfunction
P2122 Accelerator Position Circuit - Low Input
P2123 Accelerator Position Circuit - High Input
P2125 Accelerator Position Circuit - Malfunction
P2127 Accelerator Position Circuit - Low Input
P2128 Accelerator Position Circuit - High Input
P2187 Fuel System Too Lean At Idle
P2188 Fuel Sys Too Rich At Idle
P2191 Fuel Sys Too Lean At P-load
P2192 Fuel Sys Too Rich At P-load
P2195 L.O2s Signal Stuck - Lean (B1/S1)
P2196 L.O2s Signal Stuck - Rich (B1/S1)
P2231 O2s Signal & Heater - Short (B1/S1)
P2237 L.O2s Pump. Circuit - Open (B1/S1)
P2238 L.O2s Pump. Circuit - Low (B1/S1)
P2239 L.O2s Pump. Circuit - High (B1/S1)
P2243 L.O2s Reference Circuit (+) Open - (B1/S1)
P2251 L.O2s Reference Circuit (-) Open - (B1/S1)
P2297 L.O2s Out Of Range (B1/S1)
P2414 L.O2s Exhaust Sample (B1/S1)
P2626 L.O2s Pump Trim - Open (B1/S1)
P1771 CAMBIO
P1772 SENSOR DE VELOCIDAD DE LA CAJA DE CAMBIOS
P1774 SENSOR DE POSICIÓN CRC
P1775 SA.TECU
P1776 PCI
P1777 SALIDA A PASOS DE POTENCIA 
P1778 VÁLVULA ELECTRÓNICA 
P1779 RELE ARRANCADOR 
P1780 SENSOR TIRADOR/PULSADOR 
P1781 ACCIONADOR 
P1782 POTENCIÓMETRO DEL ACCIONADOR

