========================================================
PKG49
========================================================
CHRYSLER CAN 2004-2009.
PROGRAMACIÓN DE CUERPOS DE ACELERACIÓN.
Línea de datos enhanced.

GM
Control de actuadores bidireccionales  de motor 2002-2004.
FANS LOW SPEED, FANS HIGH SPEED, MIL, A/C RELAY, EVAP PURGE SOLENOID, EVAP VENT SOLENOID, EVAP PURGE SEAL,
EGR SOLENOID, LOOP STATUS, CRUISE INHIBIT, FUEL PUMP, GEN L-TERMINAL Y OTROS.

FORD.
Incluye 82 sistemas de 1996 a 2011 incluyendo POWERTRAIN CONTROL MODULE, TRANSMISSION CONTROL MODULE, 
ANTI-LOCK BRAKE / TRACTION CONTROL MODULE, RESTRAINT CONTROL MODULE,  DRIVERS DOOR MODULE W/TPM, 
HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING, FUEL FIRED COOLANT HEATING MODULE, INSTRUMENT CLUSTER", 
LIGHTING CONTROL MODULE, MESSAGE CENTER MODULE, AIR SUSPENSION, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, 
VEHICLE DYNAMICS MODULE, GENERIC ELECTRONIC MODULE W/TPM, INSTRUMENT CLUSTER, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, 
SATELLITE DIGITAL AUDIO RECEIVER SYSTEM y OTROS.

=========================================================
PKG48
=========================================================
SPRINTER 906 (CAN)
sistemas:
- MOTOR CDI  - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- ESP        - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- EZS, EIZ   - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- MRM,SCM    - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- SAM        - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
- BOLS AIRE  - INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS
-INSTRUMENTOS- INFO ECU - LEER Y BORRAR CODIGOS  - BORRAR CODIGOS - RESET DE SERVICIO 
 
 
 - TRANSMISSION EASYTRONIC MERIVA 2008 z18XE
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Purga Embrague
* Aprend Caja de Cambios
* Adapt punto acoplam  

=========================================================
PKG47
=========================================================
*****   CHRYSLER 2  ****
*****     v 6.0     ****
2004 - 2007
COBERTURA SCI, VPW Y CAN
2004-2007
MULTISISTEMAS
 
PCM ENGINE
TRANSMISION
ABS
AUDIO
CCN INST CLUSTER
ORC OCCUPANT REST
RADIO
TIPDM 
WCM WIRELESS
ASBS SWAY BAR
SAS STEER ANGLE
AMP AMPLIFIER
- ARBOL COMPLETO
- LEER Y BORRAR CODIGOS
- EN MOTOR CAN ACTUADORES
 
INJECTOR#1, INJECTOR#2, INJECTOR#3, INJECTOR#4
INJECTOR#5, INJECTOR#6, INJECTOR#7 ,INJECTOR#8
EGR 0%, 15%, 32%, 48%, 64%, 80%
A/C COMPRESSOR
DBL START OVR
AUTO SHUTDOWN
FUEL PUMP
FAN RELAY #1
ALTERN FIELD 0%
ALTERN FIELD 10%
ALTERN FIELD 20%
ALTERN FIELD 30%
ALTERN FIELD 40%
ALTERN FIELD 50%
O2S11 0%
O2S11 15%
O2S11 25%
O2S21 0%
O2S21 15%
O2S21 25%
O2S12 0%
O2S12 15%
O2S12 25%
O2S21 0%
O2S21 15%
O2S21 25%
 
RESETEAR MEMORIA Y VALORES APRENDIDOS DE:
 
ADAPTATIVE NUMERATOR
MINIMUM TPS
SHUT OFF REASON
ENGINE RUN TIME
FUEL ADAPTIVES
ALL ADAPTIVES
 
PROGRAMACION ETC  (CUERPO DE ACELERACION)
 
============================================================= 
*****   SUZUKI 3.6  ****
 
Detalles:
- Se agrega variante del sistema de bolsa de aire
(con init fivebaud 0x4f ID 0x58)
con las siguientes funciones:
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
Se actualiza DTC Library
 
============================================================
*****    AVEO 2.1   *****
Detalles:
- Se agrega nuevo sistema de Frenos ABS y se 
actualiza DTC library, con las siguientes funciones:
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
Actuadores
 
============================================================
******  HONDA 4.3.4  ******
Detalles:
- Se mejora funcion de leer codigos en sistema OBD, 
  se actualiza DTC library para OBD
y se agregan 6 sistemas CAN: PGM, AT, IMA-MC-BCM,I-SHIFT,ACM Y BRAKE EVPS.
Con las siguientes funciones:
Leer codigos permanentes
Leer codigos pendientes
Borrar codigos
Leer VIN
 
============================================================
*****  HYUNDAI 5.6.6  *****
- Se mejora función para leer información de ECU y
  la función de borrar códigos.
- Se agrego Elantra 2008 de Costa Rica 
con los siguientes sistemas con protocolo ISO 14230:
+ ENGINE
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+ ABS
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+SRS
Leer códigos
Borrar códigos
Línea de datos
+BCM
Leer codigos
Borrar codigos
Linea de datos
 
============================================================
**** SAAB 1.4 ****
Cobertura 2002 -2005
para 9-3, y 9-5.
 Con lo siguientes sistemas
+MOTOR
+TRANSMISSION
+BODY:
+ DICE
+ MIU
+ SID
+ TWICE
 
Con las siguientes funciones:
+ Leer codigos
+ Borrar codigos
+ Leer informacion de ECU (incluye VIN)
+ Linea de Datos
+ Graficas
 
=========================================================
**** ISUZU HD 1.9.9 ***** (Requiere conectoes de KIT HD)
NPR 2006 4HK protocolo VPW J1850
NPR/NQR/NRR 2005 protocolo VPW J1850
FTR/FVR FXR 2006  protocolo VPW J1850
GMC 7500 2007 protocolo J1708 motor Caterpillar
FSR/FTR 6HK protocolo j1708
GMC WT protocolo j1708
 
========================================================
**** MITSUBISHI 2.9.3 ****  (Requiere conector CM100)
Se actualiza base de datos de IDs y librería de códigos.
Además se agrega línea de datos de los sistemas

========================================================
PKG46 
====================================
Opcion libre numero de serie 11,000 en adelante.
Licencia requerida numeros de serie 1000 a 10,999.

MAZDA 1.2.2
Se agregaron los siguientes sistemas:
- PCM
- TRANSMISSION
- ABS
- IC
- EPS
- RCM
- BODY-GEM
- VSM
- 4X4M
- RKE
 
Con las siguientes funciones:
- Leer y Borrar Codigos
Linea de Datos (solo motor) con el siguiente grupo:
-Engine Management Data
- Emissions/Evap/Fuel System Data
- Fuel Trim/O2 Sensor Data
- Relay /Switches/Charging Data
- Transmission
- Abs
- Airbag
- Body Control Module
- Electronic Power-Controlled Power Steering
===========================================
CHRYSLER 2 VERSION 5,5
ATTITUDE  DEL 2006 AL 2011
Con los siguientes sistemas:
- Motor 
- Transmission
- Inmovilizador
Con las siguientes funciones
- Leer y Borrar
- Linea de Datos
- Graficas
- Actuadores
- Reset values
==========================================
HYUNDAI 5.6 
H100 GASOLINA 2012
Con los siguientes sistemas:
- Motor
- Body
Con las siguientes funciones:
- Leer y borrar 
- Linea datos solo motor
 
=========================================
DAEWOO 3.6
 
spark 1.0
optra 1.0
-Mismas opciones que GM 5.1
 
*Aveo 2.0
- del 2004 al 2012
Con los siguientes sistemas:
- Engine 1.6L L91
- Transmission
- Inmobiliser
- Bolsa de Aire
- Abs
Con las siguientes funciones:
- Leer y Borrar
- Linea de Datos
- Graficas
- Actuadores


=======================================================
PKG45X SHARK 32

-Framework 2.72
-Version Hc12: C159
/*************************************************************************************/
/** NISSAN VERSION 7.1 **/
/*************************************************************************************/
-Sentra 2009 -2011
-TIIDA 2010 - 2011
-MARCH 2012
Motor
Leer codigos,Borra Codigos,Linea de datos,Actuadores
Adaptaciones
- Ajuste de cuerpo de aceleracion
- Reset valor autoaprendidos
- Presion de gasolina 
- Ajuste de tiempo de ign
- Modificar Ralenti

AT/CVT, Lee y borra codigos
Power steering, Lee y borra codigos
Meter, Lee y borra codigos
BCM, Lee y borra codigos
IPDM E/R, Lee y borra codigos
======================================================
-APRIO 2008 - 2011 versión 7.0 con los siguientes sistemas:
ENGINE GASOLINE, AIRBAG, ABS, TRANSMISION, A/C, IMMOBILISER, UNIT PCM,ENGINE DIESEL

APRIO

Motor
- Leer codigos - borrar codigos - linea de datos - actuadores - leer configuracion
- Reinicializacion o reset de valores aprendidos
Transmision
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos - programacion de carga/descarga
- reset de auto-adaptativos
A/C
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos
ABS
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos
Bolsa de aire
- Leer codigos - Borrar codigos - Linea de datos
Unidad PCM
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos
Inmovilizador
- Leer codigos  - Borrar codigos - Linea de datos

/*************************************************************************************/
/** SAAB VERSION 1.0 **/
/*************************************************************************************/
-AÑOS 2002 Y 2003 :
CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
* ENGINE: TRIONIC 7 Y PSG 16 (TiD) protocolo iso14230
* TCM-TRANSMISSION protocolo iso14230
* BOLSA AIRE protocolo iso14230
* ACC-CONTROL AUTOMATICO DE LA CLIMATIZACION protocolo iso14230
* MIU-INSTRUMENTO PRINCIPAL protocolo iso14230
* SID-SAAB INFORMATION DISPLAY protocolo iso14230
* DICE-ELECTRONICA DEL TABLERO protocolo iso14230
* TWICE-ELECTRONICA CENTRAL CON ALARMA ANTIRROBO protocolo iso14230
* CDC- COMPACT DISC CHANGER protocolo iso14230
* SIST AUDIO POPULAR protocolo iso14230
* PSM -ASIENTOS MANIOBRADOS ELECTRICAMENTE protocolo iso14230
* DAH - DIESEL ADDITIONAL HEATER protocolo iso14230
* ABS/TC 3.5 protocolo iso14230
CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:
- INFO ECU:
* VIN
* No.ARTICULO SAAB
* No.HARDWARE DISP. DE MANDO
* VERSION DISPOSITIVO DE MANDO
* No.SOFTWARE DISP. DE MANDO
*VERSION SOFTWARE
*DISPOSICIONES EMISIONES Y HOMOLOGACION
*DENOMINACION DEL SISTEMA
*FECHA DE PROGRAMACION
*IDENTIFICADOR DE DATOS DE DIAGNOSTICO
- LEER CODIGOS DE FALLA
- BORRAR CODIGOS DE FALLA

/*************************************************************************************/
/** MAZDA VERSION 1.2.1 **/
/*************************************************************************************/
- Se actualiza MAZDA para algunos marcas de ECUADOR
1.A PARTIR DE 1998 A 2007 SE AGREGARON LAS SIGUIENTES MARCAS:
*B.2600 4X4M ECUADOR
*B.2200 4X2 ECUADOR
*BT.50 2600 4X4M ECUADOR
*BT50 2200 ECUADOR
*ALLEGRO ECUADOR
CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
*PCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*ABS protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*RCM protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas
*4X4M protocolos ISO Y PWM: leer y borrar codigos de fallas

/*************************************************************************************/
/** OPEL VERSION 5.2 **/
/*************************************************************************************/
- Se actualiza proyecto independiente de MERIVA a version 1.5 donde se mejora formula de acceso a funciones especiales
- SE AGREGO EJECUTAR OPEL_CORSA.cj4 version 1.2 COMO PROYECTO INDEPENDIENTE 
CORSA version 1.2:
* Se mejora formula de acceso a funciones especiales
* Se modifica interfaz grafica de linea de datos
SISTEMAS:
- motor X18 NE1, T18NE1
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Actuadores
- TRANSMISSION EASYTRONIC
*Info Ecu: VIN,#PIEZA Y CODIGO ALFA,#VERSION HARDWARE,VERSION UNIDAD CTRL,
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION E IDENTIFICADOR
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
* Purga Embrague
* Aprend Caja de Cambios
* Adapt punto acoplam 
- BCM
* Info Ecu: VIN, #PIEZA Y CODIGO ALFA, #VERSION HARDWARE, VERSION UNIDAD CTRL, #SOFTWARE UNIDAD CTRL
#VERSION SW ECU,#APROBACION TIPO ECU,TIPO DE MOTOR,FECHA PROGRAMACION, IDENTIFICADOR
FECHA FABRICACION, INDICE CODIGOS Y VERSION CODIGO
* Leer Codigos 
* Borrar Codigos de Falla
* Linea de datos
* Graficas
- INMOVILIZADOR
* info gral
* vin, codigo
* dtc permanentes
* borrar memoria
* linea de datos
* Graficas
* Programar llave
* Borrar llave
- EXTRACTOR PIN


/****************** GM_2 version 1.7.e**********************/
- Se actualiza GM_2 : 
1. Se actualiza libreria de codigos y se mejora arbol de selección de vehiculo
2. Se agregaron más sistemas de carroceria para los años 2001 (camionetas MPV y trucks) y 2002( cars & MPV)
Sistemas agregados:
*DRIVER INFO CTR
*inst panel clus
*dash integration
*INST PANEL MOD
*DRIVER DOOR MOD
*SEAT MEMORY MOD
*ONSTAR
*PANEL DE CONTROL DEL CLIMA
*radio, entre otros mas
Se agrego linea de datos de las siguientes opciones
(F)2.2L LINE(J)AT
(F)2.2L LINE(J)MT 
(4)2.2L LINE(J)AT
(4)2.2L LINE(J)MT
(T)2.4L LINE(J)AT
(T)2.4L LINE(J)MT
(J)3.1L LINE(N)
MALIBU Z-04




===========================================================
PKG43

MAZDA CX7 y CX9

VW
Se agregaron datos a Bolsa de Aire
FORD...
Modifica programacion llaves en CAN

GM
Se integra SILVERADO 2011.
SILVERADO 2010 soporta comunicacion modulos CAN en motor, transmision, bomba de combustible.
TIPO MOTOR  4.3L V6 LU3
LINEA (C)
-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos
 
SIERRA Denali 2008
TIPO MOTOR(A) 4.8L V8 L20 linea c
automatico
-VIN -Leer Codigos -Borrar codigos -Linea de Datos

SATURN del 1996 AL 2009
-Leer y borrar codigos -VIN

===========================================================
PKG42
Se removio despliegue de pantallas en Android Tablets para dejarlo como opcional.

 ===========================================================
PKG41

Se agregaron los iconos Cumunicaciones, configuracion e informacion.
se relocalizaron funciones battery tester, Waveforms and OBDI.

En la opcion de Comunicaciones se agregaron las opciones:
- INJECTOLINK. Para comunicacion con ScanPC y ScanPCPRO.
- ELM.         Para aplicaciones Devtoaster iPad y compatibilidad ELM.
- Soporte despliegue de pantallas en tablets Android y Windows7.

FORD 7.2
SE AGREGA LOBO , F-450 POWER STROKE, F-350 POWER STROKE.
LEER CODIGOS,BORRAR CODIGOS, LINEA DE DATOS,GRAFICAS,DTC KOEO,DTC KOER,REAJUSTE KAM,VIN

ISUZU HD 1.9
SE CORRIGE  DESPLIEGUE DE LINEA DE DATOS EN SALTO DE PAGINA

MITSUBISHI 2.8 SE AGREGAN LOS SIGUIENTES IDs CON LINEA DE DATOS
Identificadores:
ID_70F0,ID_70F1,ID_70F2,ID_70F3,ID_70F8,ID_70F9,ID_70FA,ID_70FB,ID_70FE,ID_70FF,ID_7100
ID_7104,ID_7105,ID_7106,ID_7107,ID_710B,ID_710D,ID_710E,ID_7111,ID_7116,ID_7118,ID_711A
ID_711D,ID_711F,ID_7120,ID_7121,ID_7122,ID_7125,ID_7126,ID_7128,ID_712A,ID_712D,ID_712E
ID_712F,ID_7138,ID_713C,ID_713D,ID_7145,ID_7146,ID_7148,ID_7149,ID_714B,ID_714C,ID_714D
ID_714E,ID_7150,ID_7155,ID_7158,ID_7159,ID_715A,ID_715B,ID_715C,ID_7160,ID_7161,ID_7162
ID_7163,ID_7164,ID_7168,ID_716D,ID_716E,ID_7171,ID_7172,ID_7177,ID_7178,ID_717B,ID_717C
ID_7182,ID_7184,ID_7185,ID_7186,ID_7188,ID_718C,ID_7193,ID_7194,ID_7195,ID_7206,ID_7212
ID_721B,ID_721C,ID_721D,ID_7220,ID_7221,ID_7234,ID_7236,ID_7237

SE AGREGO EL PROGRAMA DE AVEO EN GM DESDE EL 2004 AL 2011
- EN MOTOR 1.6 LXT,L91
  LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS,8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS
MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC
GRAFICAS, 
-8 GRUPOS DE LINEAS DE DATOS
MOTOR, EGR, EVAP, FUEL TRIM, HO2S, MISFIRE, COOLING, IPC
ACTUADORES
IAC (INC Y DEC RPMS), REL A/C, VENT BAJO, VENT ALTO, EGR,PURGE EVAP, VENT EVAP, BOMBA GAS
EDO CIRCUITO, LUZ MIL, RETARDO CHISPA, PRUEBA DE INYECTORES, RESTABLECIMIENTO DE LA IAC
RESTABLECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
TRANSMISION AUTOMATICA
LEER CODIGOS, BORRAR CODIGOS, LINEAS DE DATOS, GRAFICAS, 
ACTUADORES
SOLENOIDE TCC, SOLENOIDE 1-2, SOLENOIDE 2-3
INMOVILIZADOR
PROGRAMACION DE LLAVES

CHRSYLER 
SE CORRIGIERON UNAS FUNCIONES DEL SKIM

NISSAN 
SE AGREGO COMPATIBILIDAD CON EL CABSTER DIESEL

OPEL
Se agrego cobertura para T18NE1
para programar modulos nuevos  y usados de motor y transmision
con las pruebas de adaptacion de modulo

=============================================================
PKG40

Chevrolet GM SPARK (Made by Daewoo)
- Motor 1.2L
  Leer DTC
  Borrar memoria
  Linea de datos (4 lineas: linea de datos 1, linea de datos 2, linea de datos 3. HO2S)
  Graficas
  Actuadores:  Rel A/C, Ventil Bajo, Ventil Alto, EGR, Rel ign ctrl, Purge evap, bomba gas,luz mil
  Restableciemiento de aprendizaje Relanti
  Aprendizaje de Ciguenal
  Funcion ISX
  Restablecer ECM
 - Inmovilizador
   Programar llaves
   Diagnostico de llave
   Cambio a modo neutro
DAEWOO
-Se corrigio la programacion de llaves de matiz
CATERPILLAR
- Se corrigio problema de comunicacion
DETROIT
- Se corrigio problema de comunicacion
CUMMINS
- Se corrigio problema de comunicacion
-CHRSYLER 
- Se agrego cobertura al 2003
- GENERICO
  Se agrego funcion de traduccion desde el generico
- Se agrego soporte a lenguaje en NISSAN, OPEL y VW en Griego
BASES DE DATOS DE DTCS AGREGABLES

SE AGREGO LA MARCA USUZU PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS.
ISUZU 1.0
Cobertura(Solo protocolo VPW):
    -Engine : Leer y borrar codigos, Linea de datos
       tipos de motor    
             2.2L L4 X22SE      
             3.0L L4 4JX1
             3.2L V6 6VD1(-1999)
             3.2L V6 6VD1(2000-)
             3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)
             3.2L V6 6VE1(-1999)
             3.2L V6 6VE1(2000-)
             3.5L V6 6VE1(-1999)
             3.5L V6 6VE1(2000-)
             3.2L V6 6VD1 HITAC(-02)
             3.2L V6 6VE1 HITAC(-02)
             3.5L V6 6VE1 HITAC(02-)
    -Transmission: Leer y borrar codigos, Linea de datos
            4L30E(-1999)
            4L30E(2000-)
            AW30-40LE(-2002)
    -Abs: Leer y borrar codigos.
"AMIGO","AXIOM","BIGHORN","JACKAROO","LAO-RODEO","LUV KB","RODEO","MU","TROOPER","V-CROSS",
"WIZARD"


========================================================================
PKG 39

NISSAN Lineas de datos de Nissan motor CAN. Actuadores de motor y adaptaciones 
 de motor (Marcha mínima, ajuste tiempo ignicion, ajuste cuerpo de aceleracion).
CHRYSLER Cobertura hasta 2002 Chrysler,Dodge, plymouth y Jeep
Soporte memoria SST.


RENAULT PLatina / Clio 2
MOTOR
- Se agrego informacion de la ECU
- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)
- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)
- Se extendio la linea de datos especificos
- Se corrigieron los actuadores
- Se agrego funcion de Renicilializacion
TRANSMISION
- Se agrego funcion de auto-adaptativas
- Se agrego funcion de programacion SIN CARGA/CARGA COMPLETA (ajuste de cuerpo 
aceleracion)


KANGOO MUX GASOLINA
MOTOR
- Se agrego informacion de la ECU
- Se agregaron los codigos de falla de fabrica (DFXXX)
- Se corrigio la lectura de codigos de falla (MIL ON/NO CODES)
- Se extendio la linea de datos especificos
- Se corrigieron los actuadores
- Se agrego funcion de Renicilializacion


MITSUBISHI 2.7 (Requiere modulo M100 en algunos modelos)
soporta los protocolos ISO y CAN
-tiene cobertura de multisistemas
 MOTOR, TRANSMISION, ABS, AIRBAG, INMOVILIZADOR, DISPLAY,METER, A/C, 
SUSPENSION,TCL,  SWS,ACD, CRUISE CONTROL, PWR STEERING, HYD POWER, SS4, TPMS
- Leer  codigos de falla
- Borrar codigos de falla
- Lineas de datos (en varios modelos seleccionados)


INTERNATIONAL 2.7
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla
-FRENOS
lee codigos de falla
borra codigos de falla

CUMMINS 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla


CATERPILLAR 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla


DETROIT 1.0
-MOTOR
lee codigos de falla
borra codigos de falla

========================================================================
PKG 38

CHRYSLER Programación de cuerpo de aceleración (ETC)  -          
 
MERIVA OPEL/GM 
motor X18NE1, Transmision easytronic, BCM, Inmovilizador, extracción del código secreto,
 
MOTOR X18NE1 Info ecu, códigos específicos, Borrar códigos de falla,líneas de datos extendidas (50), 
graficas, actuadores, programación del VIN, programar modulo, programación de variantes, programación CAN
TRANSMISION EASYTRONIC
Info ecu, Códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla, Lineas de datos extendidos (70), Graficas, Purga de embrague
Aprendizaje de caja de cambios, Adaptación punto de acoplamiento, Programar vin, Programar MTA, Programar variantes
BCM
Info ecu, Leer códigos de falla específicos, Borrar códigos de falla
INMOBILIZADOR.
Info ecu, Info código de llave, Borrar códigos de falla, Líneas de datos, Graficas, Programar llave, Borrar llave
Extractor de PIN o código secreto, El que se requiere para programar llaves

HYUNDAI Se agrego cobertura Verna Nacional.
NISSAN Se corrigio submenu en el sistema ABS
OPEL Se corrigio posicion de rediccionador 9194 para extractor de Corsa
RENAULT  Se agrego cobertura de TRAFIC II DIESEL
PEUGEOT Se agrego la funcion de adaptativas (Ajuste de cuerpo de aceleracion) en motor 
y adaptivas en transmision.
Compatible con modulo WiFi para comunicacion ScanPC PRO.
Compatible con iPhone/iPad appliacion REV de www.devtoaster.com

========================================================================
PKG37 
 Cobertura de Transit Diesel en multisistemas
 Chrysler (Nuevo software) 1996-2000 (Multisistemas)

========================================================================
PKG36.
Se agrego en FORD CAN prueba KOEO, KOER, Reajuste de KAM y VIN.
Se agrego lectura de voltajes canal 1 y 2 para el ScanPC PRO.
Codigo secreto de OPEL Corsa
Nissan leer y borrar codigos CAN.
Nissan Extractor del BCD PIN para extraer el codigo secreto
Nissan Linea de datos y actuadores BCM.
Ford. Correccion programacion de llaves
VW extractor de codigo Pointer.
Daewoo/Matiz Se correigio programacion de llaves.
ISUZU Diesel HD. Se corrigio comunicacion ISUZU ELF 400 (VPW)
========================================================================
